# AUTOMATYCZNY ODBIÓR FAKSÓW INTERNETOWYCH

## Przegląd

Funkcja faksu internetowego łączy się regularnie z serwerem pocztowym (serwerem POP3) i sprawdza, czy nadeszły nowe faksy. W przypadku pojawienia się nowych faksów, są one automatycznie pobierane i drukowane.
Domyślnie nadejście nowych faksów jest sprawdzane raz na pięć minut.

- Jeśli faksy mają być odbierane w nocy, należy pozostawiać główny włącznik zasilania w położeniu „”.
- Jeśli w urządzeniu nie będzie w ogóle papieru lub nie będzie papieru o formacie odpowiadającym formatowi odebranego faksu, na panelu dotykowym pojawi się odpowiedni komunikat. Postępuj zgodnie z instrukcjami w komunikacie, aby włożyć odpowiedni papier do urządzenia.
- Istnieje możliwość wydrukowania otrzymanych danych faksów internetowych o określonej godzinie.
  - DRUKOWANIE OTRZYMANYCH DANYCH O OKREŚLONEJ GODZINIE
- Można wydrukować otrzymane dane faksu internetowego po wprowadzeniu hasła.
  - DRUKOWANIE FAKSU ZABEZPIECZONEGO HASŁEM (USTAWIENIA WSTRZYMANIA WYDRUKU OTRZYMANYCH DANYCH)
- Można wydrukować, przekazać lub zapisać otrzymane dane faksu internetowego po ich sprawdzeniu.
  - SPRAWDZANIE OBRAZU PRZED WYDRUKOWANIEM
  - RĘCZNE PRZEKAZYWANIE OTRZYMANYCH DANYCH
  - ZAPISYWANIE OTRZYMANYCH DANYCH

## Obsługa

Urządzenie zadzwoni, a odbieranie faksu rozpocznie się automatycznie.
Po zakończeniu odbierania zostanie włączony sygnał dźwiękowy.
Faks zostanie automatycznie wydrukowany.
Powrót do początku