# JEDNOCZESNE WYSYŁANIE I DRUKOWANIE

## Przegląd

Ta funkcja służy do drukowania danych utworzonych w aplikacji przy pomocy urządzenia i jednoczesnego wysyłania danych na adresy zapisane w urządzeniu.
Funkcja ta umożliwia wykonanie dwóch zadań, tj. drukowania i wysyłania, w ramach jednej operacji z poziomu sterownika drukarki.

- Adresy muszą być uprzednio zapisane w urządzeniu. Więcej informacji można znaleźć w częściach "ZAPISYWANIE ADRESÓW Z POZIOMU WPISÓW BEZPOŚREDNICH" i "ZAPISYWANIE ADRESÓW Z POZIOMU FUNKCJI GLOBALNEGO WYSZUKIWANIA".
- Należy wykonać czynności wstępne, aby móc korzystać z każdej funkcji wysyłania urządzenia. Więcej informacji znajduje się w objaśnieniach każdej z funkcji wysyłania.

- Funkcja ta jest dostępna w środowisku Windows.
- Funkcja ta jest dostępna, jeśli używany jest sterownik drukarki PCL6.
- Jednoczesne drukowanie i wysyłanie jest niemożliwe, jeśli w „Trybie ustawień” [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Drukarki] → [Ustawienia Domyślne] wybrana jest opcja [Wyłączenie korzystania z funkcji wysyłania podczas drukowania].

## Obsługa

Windows
Kliknij kartę [Obsługa pracy] i kliknij przycisk [Drukowanie i wysyłanie].
Zaznacz pole wyboru [Drukowanie i wysyłanie], pojawi się symbol zaznaczenia .
Kliknij przycisk [Książka Adresowa].
Z listy „Książka adresowa” wybierz adres, na który chcesz wysłać dane i kliknij przycisk [Dodaj], aby dodać adres do listy „Miejsce docelowe”.

- Jeśli chcesz wysłać dane na wszystkie adresy, kliknij przycisk [Dodaj Wszystkie].
- Aby usunąć adres z listy „Miejsca docelowe”, wybierz adres i kliknij przycisk [Usuń]. Jeśli chcesz usunąć wszystkie adresy, kliknij przycisk [Usuń wszystkie].

Można wybrać maksymalnie 50 miejsc docelowych.
Kliknij przycisk [OK].
Ustawienia sterownika drukarki są stosowane do ustawień wysyłania.
Powrót do początku