# USTAWIENIA OPERACJI

Pozwala skonfigurować ustawienia związane z funkcją wysyłania obrazów (e-mail, faksu internetowego itd.).
Poniższe ustawienia operacji dotyczą wszystkich funkcji wysyłania obrazów.
Ustawienia domyślne
Wstrzymaj ustawienia do chwili aż zakończy się skanowanie.
Użyj tego ustawienia, aby wstrzymać ustawienia do momentu zakończenia skanowania (do włączenia się trybu automatycznego kasowania).
Domyślne ustawienia wyświetlania
Wybierz jedno z 5 okien podstawowych wymienionych poniżej, które będą się wyświetlać po naciśnięciu przycisku [Wysyłanie Obrazów] lub [CA.] na ekranie Trybu wysyłania obrazów.

- E-mail
- Folder sieciowy
- FTP/Komputer
- Faks internetowy
- Wprowadzanie danych

Stosowanie adresów opcji Tylko tryby wysyłania
Po wybraniu adresu z książki adresowej stosowane są tylko adresy widoczne podczas zawężania.
Ustawiono wyższy priorytet wyświetlania książki adresowej.
Jeśli włączony jest tryb wysyłania obrazów, książka adresowa jest wyświetlana w miejscu ekranu początkowego.
Jeśli skonfigurowano domyślny adres w „Trybie ustawień” poprzez wybór opcji [Ustawienia systemowe] → [Ustawienia wysyłania obrazu] → [Ustawienia skanowania] → [Adres domyślny] → [Ustawienie adresu domyślnego], funkcja [Wyświetlaniu książki adresowej nadano wyższy priorytet.] nie może zostać użyta.
Kategorie do domyślnego wyświetlania
Wybierz kategorię, która ma być domyślnie wyświetlana.

- Brak
- Często Używ.
- Kategorie od 1 do 32

Powiększanie książki adresowej
Wyświetlana jest lista powiększonej książki adresowej.
Wyświetl wszystkie adresy bez względu na aktualny tryb wyświetlania.
Jeśli to ustawienie jest włączone, wyświetlane są wszystkie miejsca docelowe niezależnie od wybranego trybu wyświetlania.
Orientacja obrazu
Ustawia domyślną orientację obrazu.
Początkowe ustawienia rozdzielczości
Dostępne są następujące ustawienia domyślne rozdzielczości wspólne dla trybów skanera, e-mail, faksu internetowego i faksu standardowego.
Wspólne dla skanera
100 X 100 dpi, 150 X 150 dpi, 200 X 200 dpi,
300 X 300 dpi, 400 X 400 dpi, 600 X 600 dpi
E-mail
100 X 100 dpi, 150 X 150 dpi, 200 X 200 dpi,
300 X 300 dpi, 400 X 400 dpi, 600 X 600 dpi
Faks internetowy
200 X 100 dpi, 200 X 200 dpi*, 200 X 400 dpi*,
400 X 400 dpi*, 600 X 600 dpi*
Po zapisaniu zastosuj następną rozdzielczość
Jeśli używany jest obraz zapisany za pomocą funkcji przechowywania dokumentów, ustawienie to stosuje rozdzielczość zapisaną dla tego obrazu.
Domyślne ustawienia ekspozycji
To ustawienie służy do określenia domyślnego ustawienia ekspozycji podczas skanowania dokumentów w trybie wysyłania obrazów. Wybierz [Auto] lub [Ręczna]. Jeśli wybrany został przycisk [Ręczna], ustaw ekspozycję na jeden z 5 poziomów.
Domyślny typ obrazu oryginału
Wybierz wcześniej typ oryginału, aby umożliwić skanowanie z rozdzielczością odpowiednią dla oryginału (tylko w trybie skanowania i pamięci USB).
Można dokonać następujących ustawień:

- Tekst/Druk. Fot.
- Tekst/Foto
- Tekst
- Foto
- Drukowana Fotografia
- Mapa

Jeśli ekspozycja jest ustawiona na tryb [Auto], nie można wybrać domyślnego typu oryginału.
Ostrość
Służy do podkreślania konturów obrazu w celu uwydatnienia ich podczas skanowania dokumentu w trybie wysyłania obrazów. Można ustawić dowolny z 5 poziomów.
Kontrast
To ustawienie służy do dostosowania kontrastu podczas skanowania dokumentów w trybie wysyłania obrazów. Można ustawić dowolny z 5 poziomów.
Wysyłanie tego obrazu wysłanego w trybie faks/i-faks
Służy do włączania lub wyłączania ustawienia domyślnego. Włącz tę funkcję, aby wysyłać ten sam obraz równocześnie w trybie faksu lub faksu internetowego oraz innego trybu.
Jeśli ta funkcja jest wyłączona, obraz określony przez Ustawienia skanowania wysyłany jest do poszczególnych miejsc docelowych E-mail, FTP, Komputer oraz Folder sieciowy.
Podaj następny klucz adresowy przy wysyłaniu
Ta funkcja zmusza użytkownika do naciśnięcia przycisku [Następny Adres] przed przejściem do następnego miejsca docelowego podczas rozsyłania.
Jeśli ustawienie jest aktywne, nie można pominąć przycisku [Następny Adres], nawet jeśli następny adres jest wprowadzany za pomocą przycisku bezpośredniego wyboru.
Jeśli użytkownik podejmie próbę wpisania następnego adresu bez naciśnięcia przycisku [Następny Adres], włączy się podwójny sygnał dźwiękowy i adres zostanie odrzucony.
Dźwięk po zakończeniu skanowania
Ustawia dźwięk sygnalizujący zakończenie skanowania oryginału.
Wyłącz przełączanie kolejności wyświetlania
Wyłącza możliwość zmiany kolejności wyświetlania (kolejność numerów wyszukiwania, rosnąco, malejąco).
Po ustawieniu tej funkcji, kolejność wyświetlania nie jest zmieniana. Kolejność wyświetlania pozostanie taka, jak w chwili włączania ustawienia.
Ustawienia wstrzymania wydruku otrzymanych danych
Ta funkcja przechowuje odebrane faksy i faksy internetowe w pamięci bez drukowania. Faksy można wydrukować po wprowadzeniu hasła (standardowe ustawienie fabryczne: 0000) przy użyciu klawiszy numerycznych.
Hasło
Jeśli funkcja [Ustawienia Wstrzymania Wydruku Otrzymanych Danych] jest włączona, wprowadź hasło (4-cyfrowe).
Te ustawienia można konfigurować tylko, jeśli w pamięci urządzenia nie ma odebranych danych (poza danymi poufnymi lub danymi do przesłania w bloku pamięci).
Domyślny znacznik weryfikacji
Służy do włączania lub wyłączania ustawienia domyślnego. Włącz tą funkcję, aby zawsze dodawać znacznik weryfikacji na oryginale, który został zeskanowany przy pomocy automatycznego podajnika dokumentów.
Ustawienie szerokości wymazywania
Funkcja ta służy do ustawiania domyślnej szerokości wymazywania. Wybierz wartość od 0 mm (0") do 25 mm (1") w odstępach co 3 mm (1/8") dla usuwania krawędzi i środka.
Wydruk odebranych danych o określonym czasie
Ta funkcja jest dostępna, jeżeli włączone jest Ustawienie testu obrazu otrzymanych danych.
* Ustawienia dostępne, jeśli zainstalowany jest moduł faksu lub zestaw rozszerzenia faksu internetowego. Jeśli funkcja "Wydruk odebranych danych o określonym czasie" jest ustawiona na opcję , ustawienie to jest wyświetlone na szaro.
Jeśli funkcja "Zmień hasło" lub "Ustawienia Wstrzymania Wydruku Otrzymanych Danych" jest ustawiona na opcję , pole wpisywania hasła jest wyświetlane na szaro.
WŁĄCZ/WYŁĄCZ USTAWIENIA
Ustawienia wyłączania rejestracji
To ustawienie służy do zablokowania możliwości zapisywania odbiorców. Można niezależnie zablokować możliwość zapisywania bezpośrednio w urządzeniu, poprzez tryb ustawień (wersja WWW) i z komputera.
Wyłącz rejestrowanie miejsca docelowego z panelu operacyjnego.
Wyłącza zarządzanie adresami bezpośrednio z urządzenia.
Wybierz odpowiednie ustawienie dla następujących elementów:

- Grupa (Bezpośredni wpis)
- Grupa (Książka adresowa)
- Kontakty

Wybierz wszystko: Wybiera wszystkie pozycje.
Kasuj zaznaczenia: Usuwa wszystkie zaznaczenia.
Wyłącz rejestrow. miejsca docelowego na stronie internetowej
Wyłącza zapisywanie miejsca docelowego w trybie ustawień (wersja WWW).
Wybierz odpowiednie ustawienie dla następujących elementów:

- Grupa (Bezpośredni wpis)
- Grupa (Książka adresowa)
- Indywidualny

Wybierz wszystko: Wybiera wszystkie pozycje.
Kasuj zaznaczenia: Usuwa wszystkie zaznaczenia.
Zabranianie rejestracji/usunięcia programu
Ta funkcja służy do zablokowania możliwości usunięcia i zmiany ustawień wysyłania obrazów zaprogramowanych w pamięci urządzenia.
Wyłączenie rejestrowania wszystkich pozycji programów
Ta funkcja uniemożliwia użycie książki adresowej, gdy zapisany jest program.
Wyłącz rejestrację bloku pamięci
Wyłącza wszystkie rodzaje rejestracji bloku pamięci.
Skonfiguruj ustawienia następujących pozycji:
Pamięć pollingu, Poufne, Do przesłania (Wpis bezpośredni), Do przesłania (Książka Adresowa)
Wyłącz Rejestr. Urz. Docelow. Globalnym Wyszukiwaniem Adresu
Ta funkcja uniemożliwia zarządzenia adresami z globalnej książki adresowej.
Skonfiguruj ustawienia następujących pozycji:
E-mail, Faks Internetowy, Faks
Wybierz wszystko: Wybiera wszystkie pozycje.
Kasuj zaznaczenia: Usuwa wszystkie zaznaczenia.
Wyłącz rejestrację za pomocą programu Network Scanner Tools
Wyłącza zarządzanie adresami z programu Network Scanner Tools.
Skorzystaj z tej funkcji, aby uniemożliwić zapis danych z innej maszyny za pomocą funkcji trasowania przychodzącego książki adresowej.
Wyłączenie przekazywania przez sieć
Wyłącza korzystanie z funkcji trasowania przychodzącego.
Ustawienia wyłączania transmisji
Te ustawienia służą do wyłączania następujących operacji wysyłania.
Wyłącz [Wyślij ponownie] w trybie wysyłania obrazu
To ustawienie blokuje możliwość korzystania z przycisku [Wyślij ponownie] w oknie podstawowym trybu wysyłania obrazów.
Wyłącz wybór z książki adresowej
Uniemożliwia wybór odbiorców z książki adresowej.
Wybierz odpowiednie ustawienie dla następujących elementów:

- E-mail
- FTP
- Komputer PC
- Folder sieciowy
- Internet-Faks (z serwerem SMTP)

Wybierz wszystko: Wybiera wszystkie pozycje.
Kasuj zaznaczenia: Usuwa wszystkie zaznaczenia.
Wyłącz możliwość wpisu bezpośredniego
Wyłącza możliwość wpisu bezpośredniego miejsca docelowego i innych.
Wybierz odpowiednie ustawienie dla następujących elementów:

- E-mail
- Folder sieciowy
- Internet-Faks (z serwerem SMTP)

Wybierz wszystko: Wybiera wszystkie pozycje.
Kasuj zaznaczenia: Usuwa wszystkie zaznaczenia.
Wyłącz transmisję PC-I-Faks
To ustawienie uniemożliwia transmisję PC-I-Faks.
Ustawienie własnego numeru i nazwy
Zapisuje informacje o nadawcy faksu internetowego lub faksu.
Rejestracja danych nadawcy
Ta funkcja służy do zapisywania nazwy nadawcy faksu standardowego i internetowego, numeru nadawcy dla faksu i adresu nadawcy dla faksu internetowego. Zapisana nazwa nadawcy i numer nadawcy faksu lub adres nadawcy faksu internetowego zostanie wydrukowany na górze odebranego faksu.
Nazwa nadawcy
Wprowadź nazwę nadawcy. Nazwa nadawcy może się składać maksymalnie z 20 znaków.
Numer Faksu Nadawcy
Pozwala ustawić numer faksu nadawcy.
Aby wstawić pauzę między cyframi numeru, naciśnij przycisk [-].
Aby wstawić odstęp między cyframi numeru, naciśnij przycisk [Odstęp].
Własny adres I-Faksu
Wprowadź domyślny adres nadawcy (maksymalnie 56 znaków).
Rejestracja własnej nazwy - Wybierz
Zapisuje nazwę nadawcy stosowaną w opcji „Wybierz Własną Nazwę” lub innej funkcji. Można zaprogramować do 18 nazw nadawców.
Dodaj nowy
Zapisz nazwę nadawcy. Można wprowadzić maksymalnie 20 znaków.
Po wpisaniu nazwy nadawcy naciśnij przycisk [Zapisz].
Do nazwy nadawcy zostanie automatycznie przypisany najniższy numer rejestracji od 01 do 18, który nie został jeszcze użyty. Tego numeru nie można zmienić.
Lista nazw nadawcy
Wyświetla listę zapisanych nazw nadawców.
Nazwa nadawcy jest usuwana po jej wybraniu.
Powrót do początku