# USTAWIENIA FAKSU INTERNETOWEGO

Pozwala skonfigurować ustawienia związane z funkcją wysyłania obrazów (skanowania, faksu internetowego itd.).
Ustawienia te są dostępne, jeśli zainstalowany jest zestaw rozszerzenia faksu internetowego.
Ustawienia domyślne
Konfiguruje domyślne ustawienia faksu internetowego.
Automatyczne rozpoczęcie drukowania
Jeśli przycisk [Zasilanie] znajduje się w położeniu wyłączenia (ale główny włącznik zasilania znajduje się w położeniu „”) i odebrany zostanie faks internetowy, opisywana funkcja spowoduje aktywację urządzenia i wydrukowanie faksu.
Jeśli opisywana funkcja będzie wyłączona, odebrane faksy internetowe zostaną wydrukowane dopiero po przełączeniu (przycisku [Zasilanie]) do położenia włączenia.
Ustawienie kompresji
Funkcja ta służy do ustawiania domyślnego trybu kompresji dla transmisji faksu internetowego.
Można dokonać następujących ustawień:

- MH (G3)
- MMR (G4)

Ustawienie poziomu głośności głośnika
Reguluje głośność dźwięków sygnalizujących odbiór faksu i wystąpienie błędów.
Dźwiękowy sygnał odebrania faksu jest emitowany, gdy urządzenie sprawdzi serwer sieciowy i pobierze odebrane faksy. Dźwiękowy sygnał błędu komunikacji jest emitowany, jeśli urządzenie odbierze E-mail od urządzenia odbierającego z informacją o niepowodzeniu transmisji.
Oryginalny nadruk na raporcie transakcji
Jeśli drukowany jest raport transakcji, to ustawienie pozwala określić, czy fragment pierwszej strony wysyłanego dokumentu ma być dołączany do tego raportu. Wybierz jedno z poniższych ustawień.

- Wydrukuj wszystkie raporty
- Wydrukuj tylko raport błędów
- Nie drukuj

To ustawienie nie będzie obowiązywać, jeśli następna opcja „Ustawienia Wyboru Wydruku Raportu Transakcji” zostanie ustawiona na „Nie Drukuj”.
Ustawienie wyboru raportu o transakcjach
Określa, czy i w jakich okolicznościach ma być drukowany raport transakcji. Wybierz odpowiednie ustawienie dla następujących operacji:
Wysyłanie pojedyncze

- Wydrukuj wszystkie raporty
- Wydrukuj tylko raport błędów
- Nie drukuj

Przesyłanie

- Wydrukuj wszystkie raporty
- Wydrukuj tylko raport błędów
- Nie drukuj

Odbieranie

- Wydrukuj wszystkie raporty
- Wydrukuj tylko raport błędów
- Nie drukuj

Jeśli drukowany jest raport transakcji, to ustawienie pozwala określić, czy fragment pierwszej strony wysyłanego dokumentu ma być dołączany do tego raportu. Więcej informacji na ten temat zawiera opis funkcji „Oryginalny nadruk na raporcie transakcji”.
Ustawienie wyboru drukowania raportu o działaniu
Okresowo drukuje Raport o działaniu funkcji wysyłania obrazów zapisany w pamięci urządzenia.
Urządzenie może drukować raport za każdym razem, gdy liczba operacji osiągnie 200 lub o określonej godzinie (tylko raz dziennie). (Ustawienia te można włączyć równocześnie.)

- Jeśli wybrana zostanie tylko opcja [Drukuj codziennie o ustalonej godzinie] i liczba zarejestrowanych operacji osiągnie 200 przed ustaloną godziną, każda nowa operacja będzie powodowała usunięcie informacji o najstarszej godzinie wykonania (informacje o najstarszych operacjach nie zostaną wydrukowane).
- Raport transakcji można w dowolnym momencie wydrukować ręcznie.
  Patrz „DRUK LISTY (ADMINISTRATOR)” w Trybie ustawień.

Ust. Wyboru Drukowania Tekstu Podstawowego
Pliki obrazów dołączone do faksów internetowych są drukowane normalnie. To ustawienie pozwala włączyć drukowanie także treści listu E-mail (tematu i wiadomości).
Dotyczy ono także drukowania tekstu wiadomości E-mail bez załączonych plików.
Wydrukowanych może zostać maksymalnie 5 stron tekstu podstawowego.
Ustawienia wysyłania
Te ustawienia służą do konfiguracji ustawień faksu internetowego.
Ustawienie włączania/wyłączania raportu o doręczeniu I-Faks
Tutaj można ustawić polecenie otrzymania potwierdzenia odbioru w przypadku wysyłania faksu internetowego.
Ustawienie limitu czasu żądania raportu o doręczeniu I-Faks
Czas oczekiwania urządzenia na potwierdzenie odbioru od urządzenia odbierającego można ustawić na wartość od 1 godziny do 240 godzin, w odstępach co 1 minutę.
To ustawienie działa tylko wtedy, gdy opcja "Ust. Wł./Wył. Raportu O Doręczeniu W I-Faks" jest włączona.
Liczba powtórzeń wysyłania w przypadku błędu odbioru
Istnieje możliwość określenia liczby ponownych prób wysyłania (od 0 do 15) w przypadku odebrania informacji o błędzie od odbiorcy I-Faksu.
To ustawienie działa tylko wtedy, gdy opcja "Ust. Wł./Wył. Raportu O Doręczeniu W I-Faks" jest włączona.
Ustawienie maksymalnej ilości wysyłanych danych
Aby zapobiec transmisji wyjątkowo dużych plików obrazów w trybie faksu internetowego, można ustawić limit rozmiaru pliku od 1 MB do 10 MB w krokach co 1 MB. Jeśli całkowita pojemność pliku stworzonego w czasie skanowania oryginału przekroczy limit, plik obrazu zostanie skasowany.
Jeśli nie chcesz ustalać limitu, wybierz [Bez ograniczeń].
To ustawienie powiązane jest z opcją „Ustawienie Maksymalnej Ilości Wysyłanych Danych (E-mail)” w Ustawieniach Skanowania.
Ustawienie obracania przy wysyłaniu
Podczas wysyłania obrazu o jednym z poniższych formatów opisywana funkcja dokonuje obrotu obrazu o 90 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. (Ustawienia można dokonać osobno dla każdego formatu.)
A4, B5R, A5R, 8-1/2" x 11", 5-1/2" x 8-1/2" R, 16K
Obrazy o formacie A4R i 8 1/2" x 11"R nie są obracane.
Drukowanie numeru strony przez urządzenie odbierające
Jeśli wysyłany obraz jest drukowany przez urządzenie odbierające, na górze każdej drukowanej strony można dodać numer strony.
Wybierz ponownie, gdy linia zajęta
(To ustawienie działa tylko dla transmisji przez serwer SMTP).
Ustawienie to określa liczbę prób ponownego połączenia i odstępu między nimi, w przypadku, gdy wysyłanie się nie powiedzie z powodu zajętej linii lub z innej przyczyny.
Liczba prób powtórnego wybierania, gdy linia jest zajęta
Określa, czy w przypadku zajętej linii ma być wykonywane ponowne wybieranie.
Podczas ponownego wybierania można ustawić liczbę prób wybierania.
(może być to liczba z zakresu od 0 do 15).
Odstęp oczekiwania pomiędzy próbami ponownego wybierania (w min.), gdy linia jest zajęta
Tutaj można ustawić odstęp między próbami ponownego wybierania. Można ustawić dowolną liczbę od 1 do 15 minut.
Wybierz ponownie, gdy wystąpi błąd komunikacji
(To ustawienie działa tylko dla transmisji przez serwer SMTP).
Ustawienie to określa, ile razy urządzenie będzie automatycznie ponawiać próbę wybierania w przypadku nieudanej transmisji faksu z powodu błędu komunikacji.
Ilość Powtórnego Wybierania w Przypadku Błędu
Określ, ile razy urządzenie będzie ponawiać wybieranie w przypadku wystąpienia błędu komunikacji.
Podczas ponownego wybierania można ustawić liczbę prób wybierania.
(może być to liczba z zakresu od 0 do 15).
Odstęp Oczekiwania Pomiędzy Próbami Ponownego Wybierania (w min.) w Przypadku Błędu
Tutaj można ustawić odstęp między próbami ponownego wybierania. Można ustawić dowolną liczbę od 1 do 15 minut.
Ustawienia odbioru
Konfiguruje ustawienia faksu internetowego.
Ustawienie pomniejszania przy automatycznym odbieraniu
Jeśli odbierany jest faks zawierający wydrukowaną informację taką jak nazwa i numer nadawcy, odebrany obraz jest nieznacznie większy od standardowego formatu. To ustawienie służy do automatycznego zmniejszenia obrazu w celu dopasowania go do formatu standardowego.
Jeśli funkcja pomniejszania przy automatycznym odbieraniu jest wyłączona, krawędzie obrazu poza standardowym formatem zostaną odcięte.
Obraz będzie jednak wyraźniejszy, ponieważ zostanie wydrukowany w tym samym formacie co oryginał.
Formaty standardowe to na przykład A4 i B5 (8 1/2" x 11" i 8 1/2" x 5 1/2").
Ustawienie odbierania dupleksowego
Ta funkcja służy do drukowania odbieranych faksów na obu stronach arkusza.
Jeśli ustawienie jest włączone i zostanie odebrany faks składający się z co najmniej 2 stron (strony muszą być tego samego formatu), strony będą drukowane po obu stronach papieru.
Ustaw adres dla przekazywania danych
Jeśli urządzenie nie może wydrukować odebranego faksu, można ten faks przesłać do innego urządzenia. Ustawienie to służy wprowadzeniu adresu tego urządzenia.
Przekazanie do
Wprowadź adres do przekazania (maksymalnie 64 znaki).
Serwer SMTP
Wybierz tę funkcję, aby włączyć przekazywanie, gdy używany jest serwer SMTP.
Dodaj nazwę hosta lub adres IP
Wybierz tę pozycję, aby wprowadzić osobno nazwę hosta lub adres IP.
Nazwa hosta lub adres IP
Użyj tego ustawienia, kiedy funkcja „Dodaj Nazwę hosta lub Adres IP” jest włączona. Wprowadź nazwę hosta lub adres IP (maksymalnie 64 znaki).
Nie ma możliwości zaprogramowania wielu adresów przekazywania.
Wielkość liter RX zmniejsza wydruk
Ten program nie jest dostępny w Kanadzie i na Filipinach. Jeśli zostanie odebrany faks o formacie Letter (8-1/2" x 11"), ustawienie to zmniejsza taki faks do formatu A4.
Jeśli opisywane ustawienie będzie włączone, faksy o formacie A4 będą również zmniejszane.
Druk daty i godziny otrzymania
Włącz to ustawienie, aby drukowana była data i godzina odbioru.
Aby wybrać miejsce drukowania daty i godziny, wybierz opcję [W otrzymanym obrazie] lub [Poza otrzymanym obrazem].
W przypadku wyboru opcji [W Otrzymanym Obrazie] data i godzina odbioru będą drukowane na otrzymanym obrazie.
W przypadku wyboru opcji [Poza Otrzymanym Obrazem], odebrany obraz zostanie zmniejszony, a data i godzina odbioru będą drukowane w miejscu pustym po zmniejszeniu.
Wybranie opcji [Poza Otrzymanym Obrazem] dla drukowania daty i godziny odbioru nie jest możliwe, jeśli nie jest włączona funkcja "Ustawienie Pomniejszania Przy Automat. Odbieraniu".
Zmniejszanie formatu A3 RX
Jeśli zostanie odebrany faks o formacie A3, ustawienie to zmniejsza taki faks do formatu arkusza księgowego (11" x 17").
Jeśli opisywane ustawienie będzie włączone, faksy o formacie arkusza księgowego (11" x 17") będą również zmniejszane.
Ustawienie limitu czasu w połączeniu z POP3
Czas oczekiwania urządzenia na przerwanie połączenia można ustawić na wartość od 30 do 300 sekund w odstępach 30-sekundowych w przypadku braku odpowiedzi z serwera pocztowego (serwera POP3).
Ustawienie interwału sprawdzania odbioru
Określa odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi automatycznymi połączeniami z serwerem pocztowym (POP3) w celu pobrania faksów internetowych. Odstęp można ustawić na wartość od 0 minut do 8 godzin, w odstępach co 1 minutę.
Jeśli zostanie wybrane 0 godzin 0 minut, urządzenie nie będzie automatycznie sprawdzać, czy na serwerze pocztowym są odebrane faksy internetowe.
Urządzenie szuka odebranych faksów internetowych na serwerze pocztowym (POP3) również po włączeniu głównego zasilania. (Oprócz przypadku, gdy ustawione jest 0 godzin 0 minut.)
Ustawienia wydruku faksu
Ustawia tacę odbiorczą dla odebranych faksów internetowych.
Wyświetlane pozycje różnią się w zależności od konfiguracji komputera.
Ustawienie dopuszczalnych/zabronionych nazw poczty i domen
Zezwala lub odmawia odbioru z określonych adresów/domen.

Element | Opis
--- | ---
Odmów odebrania | Odbiór z zapisanych adresów/domen jest zabroniony.
Pozwól na odebranie | Odbiór z zapisanych adresów/domen jest dozwolony.
Wszystko nieważne | Odbiór z dowolnego adresu lub domeny jest dozwolony, bez względu na to, czy są zapisane jakieś adresy lub domeny.
Dodaj nowy | Dodaje nowy adres lub domenę (maksymalnie 50), z której odbiór ma być zabroniony lub dozwolony. Wprowadź adres/domenę (maksymalnie 64 znaki) i naciśnij przycisk [Zapisz]. Jeśli pierwszy znak wpisu jest inny niż „@”, wpis traktowany jest jako adres. Jeśli pierwszy znak to „@”, wpis jest traktowany jako domena. (Wpis xxx@xx.xxx.com jest traktowany jako adres, a @xx.xxx.com - jako domena.) ) Wpisany adres definiuje tylko ten adres. Wpisana domena definiuje wszystkie adresy, które należą do tej domeny.
Zarejestrowana lista adresów lub domen | Wyświetla listę zapisanych adresów i domen. Można wybrać dowolny adres lub domenę, aby usunąć je z listy.

Jeśli na liście antyspamowej nie będzie żadnych adresów ani domen, dostępny będzie tylko przycisk [Dodaj Nowy].
Powrót do początku