# WYKONYWANIE KOPII W POSTACI BROSZUR (KOPIOWANIE BROSZUR)

## Przegląd

Kopie utworzone z użyciem funkcji „Kopiowanie broszur” można złożyć wzdłuż linii środkowej, aby sporządzić książeczkę.
Ta funkcja umożliwia przygotowanie w prosty sposób atrakcyjnej książeczki lub broszury.
Broszura utworzona z 8 stron oryginału
Położenie grzbietu

- Aby wykonać kopie broszurowe książki lub innego zbindowanego dokumentu, należy użyć funkcji kopiowania książkowego.
- Włączenie funkcji kopiowania broszur spowoduje automatyczne włączenie trybu kopiowania 2-stronnego. Jeśli wybrane będą ustawienia uniemożliwiające kopiowanie 2-stronne, funkcja kopiowania broszur będzie niedostępna.
- Oryginały należy skanować od pierwszej do ostatniej strony. Kolejność kopiowania zostanie automatycznie ustawiona przez urządzenie. Na jedną kartkę zostaną skopiowane cztery strony oryginału. Jeśli liczba kopiowanych stron nie jest wielokrotnością liczby cztery, na końcu kopii broszury zostaną automatycznie dodane puste strony.
- Jeśli zainstalowano finiszer siodłowy, można wybrać opcję [Sort. ze zsz.], a następnie wybrać funkcję zszywania siodłowego (każdy zestaw zostanie zszyty w dwóch miejscach na linii środkowej arkuszy).
  - USTAWIENIA FUNKCJI SORTOWANIA ZE ZSZYWANIEM

Automatyczne zszywanie kopii przy włączonej funkcji kopiowania broszur:
W „Trybie ustawień” wybierz kolejno opcje [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Kopiowania] → [Ustawienia Kopii] → [Automatyczne Zszywanie Broszur].
To ustawienie służy do automatycznego włączania funkcji zszywania siodłowego po włączeniu funkcji kopiowania broszur, o ile zainstalowano finiszer siodłowy. Aby wykonać kopie broszur bez zszywania przy włączonej opcji [Automatyczne Zszywanie Broszur], naciśnij przycisk [Sort. ze zsz.]. Następnie wybierz opcję [Kopia Broszury], a następnie naciśnij przycisk [Wył.] na ekranie zszywania siodłowego.

## Obsługa

Ułóż oryginał i naciśnij przycisk [Podgląd].
Ułóż oryginał na tacy automatycznego podajnika dokumentów lub na szybie dokumentów.

- AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW (ADF)
- SZYBA DOKUMENTÓW

Jeśli oryginały są 2-stronne, umieść je w podajniku dokumentów.
Naciśnij przycisk [Inne], a następnie przycisk [Kopia Broszury].
Wybierz położenie grzbietu.
Anulowanie ustawień zszywania broszur
Naciśnij przycisk [Wył.].
Naciśnij przycisk [1-Stronna] lub [2-Stronna] stosownie do oryginału.
Jeśli okładka nie jest dodawana, przejdź do punktu 6.
Jeśli wstawiana jest okładka, naciśnij przycisk [Ustawienie Okładki], a następnie przycisk [Wł.].
Zmiana podajnika okładek:
Naciśnij przycisk [Podajnik Papieru], aby wyświetlić ekran wyboru podajnika.
Naciśnij podajnik okładek na ekranie wyboru podajnika.
Więcej informacji znajduje się w części „WYBÓR PODAJNIKA PAPIERU DO KOPIOWANIA”.
Jeśli na okładce ma być wykonany nadruk, nie można używać naklejek, folii ani papieru indeksowego.
Po wprowadzeniu ustawień naciśnij kolejno oraz przycisk [Cofnij].
Sprawdź podgląd obrazu na ekranie podglądu.
Sprawdź, czy wprowadzone ustawienia dają wymagane wyniki.
Anulowanie wszystkich ustawień:
Naciśnij przycisk [CA].
Naciśnij przycisk [Kopiowanie Kolorowe] lub [Kopiowanie Czarno-Białe], aby rozpocząć kopiowanie.
W przypadku wykonywania jednego zestawu kopii nie trzeba określać liczby kopii.
Wykonywanie dwóch lub większej liczby zestawów kopii:
Naciśnij przycisk liczby kopii, aby określić liczbę kopii.
Powrót do początku