# WYWOŁYWANIE ODBIORCÓW Z KSIĄŻKI ADRESOWEJ

## Przegląd

W oknie książki adresowej wystarczy nacisnąć przycisk bezpośredniego wyboru rejestrowanego miejsca docelowego, aby wywołać odbiorcę.
W razie potrzeby można przypisać wiele miejsc docelowych do przycisku wyboru bezpośredniego. Naciśnięcie przycisku spowoduje wtedy wywołanie wszystkich przypisanych miejsc docelowych.
W oknie książki adresowej są wyświetlani wszyscy odbiorcy dostępni w poszczególnych trybach. Na każdym przycisku wyboru bezpośredniego widoczna jest nazwa odbiorcy oraz ikona informująca o jego trybie.

- Informacje na temat książki adresowej można znaleźć w części „KSIĄŻKA ADRESOWA”.
- Informacje na temat procedury zapisywania adresów w książce adresowej dostępne są w częściach "ZAPISYWANIE ADRESÓW Z POZIOMU WPISÓW BEZPOŚREDNICH" i "ZAPISYWANIE ADRESÓW Z POZIOMU FUNKCJI GLOBALNEGO WYSZUKIWANIA" lub "ZAPISYWANIE GRUP".

| Faks
| Skanowanie do E-mail
| Faks internetowy (Serwer SMTP)
| Skanowanie do FTP
| Skanowanie do folderu sieciowego
| Skanowanie do komputera
| Przycisk grupowy z wieloma odbiorcami

## Obsługa

Naciśnij przycisk [Książka Adresowa].
Naciśnij przycisk wyboru bezpośredniego kontaktu lub grupy z przypisanym odbiorcą.

- Można zawęzić zakres odbiorców wyświetlanych na liście według kategorii, typów zadań, indeksów i słów kluczowych.
- Listę można posortować w kolejności numerów wyszukiwania.
- Podczas dodawania miejsca docelowego naciśnij kolejny przycisk bezpośredniego wyboru.
- Jeśli wybierzesz lub określisz co najmniej dwóch odbiorców, łączna liczba adresów zostanie wyświetlona obok opcji .
- Nawet jeśli wybierzesz tylko jednego odbiorcę, liczba adresów zostanie wyświetlona, gdy odbiorcą będzie kontakt lub grupa zawierająca wiele adresów.

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „OKNO KSIĄŻKI ADRESOWEJ”.
Jeśli wybierzesz nieprawidłowego odbiorcę:
Naciśnij przycisk ponownie, aby anulować wybór.

- Aby wybrać odbiorcę z rejestru transmisji, należy nacisnąć przycisk [Wybierz Ostatnio Użyty Adres] na panelu sterowania.
  - KORZYSTANIE Z REJESTRU TRANSMISJI W CELU PONOWNEGO WYSŁANIA
- Aby wywołać odbiorcę przy użyciu numeru wyszukiwania, należy nacisnąć przycisk [Przywołaj wg Numeru Wyszukiwania] na panelu sterowania.
  - UŻYWANIE NUMERU WYSZUKIWANIA DO WYWOŁANIA ODBIORCY
- Aby wywołać odbiorcę z globalnej książki adresowej, należy nacisnąć przycisk [Globalna książka adresowa] na panelu sterowania.
  - WYWOŁYWANIE ODBIORCÓW Z GLOBALNEJ KSIĄŻKI ADRESOWEJ
- Aby sprawdzić wprowadzonych odbiorców, należy nacisnąć przycisk [Potwierdź adres] na panelu sterowania.
  - WYŚWIETLANIE LISTY WYBRANYCH ODBIORCÓW

- Naciśnij przycisk bezpośredniego wyboru, a następnie naciśnij przycisk [Pokaż Szczegóły] na panelu zadań, aby wyświetlić ekran ze szczegółowymi informacjami.
- Odbiorcę transmisji można wybrać, naciskając zapisanego odbiorc.

Powrót do początku