# BEZPOŚREDNI WYDRUK PLIKU Z FOLDERU SIECIOWEGO

## Przegląd

Użytkownik może wskazać i wydrukować plik z folderu sieciowego z poziomu panelu dotykowego urządzenia.
Nawet jeżeli folder sieciowy nie został zarejestrowany, istnieje możliwość uzyskania dostępu do takiego folderu poprzez bezpośrednie wprowadzenie lub odwołanie się do ścieżki folderu w grupie roboczej.

- Bezpośrednie wprowadzanie ścieżki folderu sieciowego
- Odwoływanie się do ścieżki folderu sieciowego

Aby zarejestrować folder sieciowy:
W „Trybie ustawień” wybierz opcje [Ustawienia Aplikacji] → [Ustawienie druku z MFP(SMB)], aby zapisać folder sieciowy. (Niezbędne są uprawnienia administratora.) Można zarejestrować do 20 folderów sieciowych.
Jeśli wybrany zostanie plik PDF zabezpieczony hasłem, aby rozpocząć drukowanie należy wprowadzić hasło w oknie statusu zadań.

- DRUKOWANIE ZASZYFROWANEGO PLIKU PDF

## Obsługa

Drukowanie pliku z folderu sieciowego, który został skonfigurowany w ustawieniach urządzenia
Naciśnij przycisk [Przechowywanie Dokumentów].
Naciśnij przycisk [Wybierz plik z folderu sieciowego do wydruku] na panelu sterowania.
Naciśnij przycisk [Otwórz zarejestrowany folder sieciowy] na panelu sterowania i naciśnij folder sieciowy, z którego chcesz korzystać.
Jeśli pojawi się okno z poleceniem wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła, sprawdź je u administratora serwera i wprowadź odpowiednią nazwę użytkownika i hasło.

- Po naciśnięciu przycisku [Bezpośrednie wprowadzanie ścieżki folderu], pojawi się ekran umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie ścieżki folderu. Szczegółowe informacje znajdują si w rozdziale „Bezpośredni dostęp do folderu sieciowego”.
- Po wybraniu grupy roboczej, serwera i folderu sieciowego (w takiej kolejności) możliwy będzie dostęp do folderu sieciowego. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale „Odwoływanie się do ścieżki folderu sieciowego”.

Naciśnij przycisk odpowiadający plikowi do druku, a następnie naciśnij przycisk [Wybierz ustawienia drukowania] na panelu sterowania.

- W przypadku drukowania wielu plików naciśnij przyciski plików, które chcesz wydrukować, a następnie naciśnij przycisk [Drukuj] na panelu sterowania.
- Po lewej stronie przycisków odpowiadających plikom do wydrukowania widoczna będzie ikona .
- Po lewej stronie przycisków odpowiadających folderom w folderze sieciowym widoczna jest ikona . Aby wyświetlić folder lub plik folderu, należy nacisnąć ten przycisk.

- Możliwe jest wyświetlenie do 100 przycisków odpowiadających plikom i folderom.
- Naciśnij , aby przejść na wyższy poziom folderów.
- Aby powrócić do okna wyboru folderu sieciowego, naciśnij .
- Naciśnij przycisk [Nazwa Pliku lub Folderu], aby zmienić kolejność plików i folderów wyświetlanych na ekranie. Każde naciśnięcie przycisku powoduje przełączenie między kolejnością rosnącą i malejącą.

Wybierz warunki drukowania.

- W przypadku wybrania wielu plików w kroku 4, możliwy jest wyłącznie wybór liczby wydruków.
- W przypadku wybrania pliku zawierającego warunki drukowania (np. pliki PCL, PS, lub XPS) w kroku 4, ustawienia te zostaną zastosowane.

W przypadku zaznaczenia pola wyboru [Drukuj na błyszczącym papierze] opcja [Wybór Papieru] jest ustawiona na [Papier Błysz.] (podajnik boczny), a opcja [Rozdzielczość wyjściowa] jest ustawiona na [600 dpi (wysoka jakość)].
Naciśnij przycisk [Start].
Drukowanie się rozpocznie.
Bezpośrednie wprowadzanie ścieżki folderu sieciowego
Naciśnij przycisk [Bezpośrednie wprowadzanie ścieżki dostępu] w kroku 3 części „Drukowanie pliku z folderu sieciowego, który został skonfigurowany w ustawieniach urządzenia”.
Wprowadź ścieżkę dla folderu, nazwę użytkownika i hasło.
Wejdź do folderu sieciowego.
Informacje dotyczące procedury drukowania znajdują się w krokach od 4 do 6 części „Drukowanie pliku z folderu sieciowego, który został skonfigurowany w ustawieniach urządzenia”.
Odwoływanie się do ścieżki folderu sieciowego
Naciśnij przycisk grupy roboczej, do której chcesz uzyskać dostęp w kroku 3 części „Drukowanie pliku z folderu sieciowego, który został skonfigurowany w ustawieniach urządzenia”.
Naciśnij przycisk serwera lub komputera, z którym chcesz się połączyć.
Jeśli pojawi się okno z poleceniem wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła, sprawdź je u administratora serwera i wprowadź odpowiednią nazwę użytkownika i hasło.
Naciśnij przycisk folderu sieciowego, z którym chcesz się połączyć.
Wejdź do folderu sieciowego.
Informacje dotyczące procedury drukowania znajdują się w krokach od 4 do 6 części „Drukowanie pliku z folderu sieciowego, który został skonfigurowany w ustawieniach urządzenia”.

- Naciśnij ikonę i wprowadź słowo kluczowe w celu znalezienia grupy roboczej, serwera lub folderu sieciowego. Aby wprowadzić tekst, należy zapoznać się z treścią rozdziału „NAZWY I FUNKCJE PRZYCISKÓW KLAWIATURY PROGRAMOWEJ”.
- Istnieje możliwość wyświetlenia do 100 grup roboczych, 100 serwerów i 100 folderów sieciowych.
- Naciśnij , aby przejść na wyższy poziom folderów.
- Aby powrócić do okna wyboru grupy roboczej, naciśnij .

Powrót do początku