# DOSTOSOWANIE KOLORU

Poniższe ustawienia związane są z kopiowaniem.
Ustawienia domyślne wybrane w tej grupie mają wpływ na działanie wszystkich funkcji urządzenia (nie tylko funkcji kopiowania).
Poniższe ustawienia są związane z kolorem.
Ustawienie początkowej równowagi barw
Wartości równowagi barw ustawione za pomocą funkcji „Równowaga Barw” w opcjach, można zapisać w programie (1 do 48) i przywołać i zapisać jako ustawienie początkowej równowagi barw*. Użyj tej funkcji, jeśli chcesz wielokrotnie zastosować ustawienie równowagi barw dla ulubionego koloru lub dla korekty w razie zmiany w równowadze barw.

*
  Zaprogramowane wartości widoczne po wybraniu funkcji „Równowaga Barw” w innym trybie.

Przywróć ustawienia domyślne
Ta funkcja przywraca zapisane wartości równowagi barw do fabrycznych wartości domyślnych (wszystkie wartości równowagi barw wynoszą „0” dla 8 poziomów każdego koloru).
AUTOMATYCZNA KALIBRACJA KOLORU
Wykonuje automatyczną korektę koloru, jeżeli kolor kopii jest nieprawidłowy. Urządzenie drukuje szablon testowy, który jest następnie skanowany, po czym wykonywana jest automatyczna korekta koloru.
Po naciśnięciu przycisku [Wykonaj] i wydrukowaniu szablonu testowego, pojawia się monit o rozpoczęcie automatycznej kalibracji. Umieść szablon na szybie dokumentu jak na poniższym rysunku (tak, aby cienka linia na krawędzi strony była po lewej stronie).
Ułóż na szablonie testowym papier do kopiowania (około pięć kartek) o tym samym formacie, co szablon, delikatnie zamknij automatyczny podajnik dokumentów i naciśnij przycisk [Wykonaj].

- Przed wykonaniem Automatycznej Kalibracji Kolorów sprawdź, czy regulacja rejestracji jest prawidłowa. Jeśli dostosowanie rejestracji jest nieprawidłowe, wykonaj czynności opisane w części „Dostosowanie Rejestracji.”
- Jeśli po wykonaniu Automatycznej Kalibracji Koloru kolor nadal jest wyblakły, odpowiednie rezultaty może dać ponowne powtórzenie procedury kalibracyjnej.

Powrót do początku