# ZAPISYWANIE OTRZYMANYCH FAKSÓW NA DYSKU TWARDYM URZĄDZENIA (PRZEKIEROWANIE WEWNĘTRZNE)

Istnieje możliwość zapisania otrzymanych faksów na dysku twardym urządzenia. Zapisane faksy można przeglądać na komputerze.

Faksy internetowe zapisywane są w formatach PDF, TIFF (multi) lub TIFF (signal). Można również ustawić funkcję powiadamiania poprzez e-mail o zapisanych odebranych faksach.
Odebrane faksy są zapisywane w katalogu:
\\MFP\faxreceive

- Maksymalna liczba zapisanych odebranych faksów wynosi 500.
- Folder "odbiór faksu" zawiera pliki funkcji "Ustawienia przekazywania wewnętrznego (zapisywanie na twardym dysku)".
- Odebrane dane są zapisywane w folderze określonym w oknie "Określ folder" okna "Ustawienia przekazywania wewnętrznego (zapisywanie na twardym dysku)" w menu "Ustawienia Aplikacji". Jeśli określony folder nie istnieje, zostanie on automatycznie utworzony do zapisu danych.
- Nazwę pliku zawierającego odebrane dane można ustawić w oknie "Ustawienie nazwy pliku" okna "Ustawienia przekazywania wewnętrznego (zapisywanie na twardym dysku)" w menu "Ustawienia Aplikacji".

Zapisywanie otrzymanych faksów na dysku twardym
W oknie "Ustawienia Sieci" kliknij [Folder publiczny/ustaw. NAS]. (Niezbędne są uprawnienia administratora.)
W polu "faxreceive:Wykorzystanie pamięci" wybierz [Ważny] i kliknij przycisk [Zapisz].
Ustawienia zapisywania otrzymanych faksów na dysku twardym
W "Trybie ustawień (wersja WWW)" kliknij kolejno opcje [Ustawienia Aplikacji] → [Ustawienia przekazywania wewnętrznego (zapisywanie na twardym dysku)]. (Niezbędne są uprawnienia administratora.)
- Można zapisać dane z otrzymanych faksów zwykłych oraz faksów internetowych. Zapisanie danych odebranych jako poufne lub faksów odebranych w pollingu nie jest możliwe.
- Zależnie od ustawień odebrane faksy, których nie można zapisać z powodu ograniczenia liczby plików lub innych przyczyn, są albo drukowane, albo zapisywane w skrzynce błędów przekierowania wewnętrznego.
Powrót do początku