# USTAWIANIE POZYCJI PAPIERU(POŁOŻENIE OBRAZU)

## Przegląd

Ta funkcja służy do przesuwania skanowanego oryginału do określonej pozycji, aby go skopiować.
Można wykonać kopię w dowolnym położeniu, które można dokładnie wyregulować.
Funkcję określania położenia obrazu należy wybrać przed zeskanowaniem oryginału.

## Obsługa

Naciśnij przycisk [Inne], a następnie przycisk [Położenie obrazu].
Ustaw przesunięcie.

- Naciśnij obszar wskazujący przesunięcie na przedniej i tylnej stronie, a następnie wprowadź odległość za pomocą przycisków numerycznych.
- Aby szybko ustawić format, określ najpierw wartość bliską wymaganej wartości za pomocą klawiatury numerycznej, a następnie naciśnij w celu dostosowania.
- Po wybraniu ustawienia dla opcji [Dopasuj Wartości dla Drugiej Strony do Pierwszej Strony.] symbol znika i można osobno ustawić wartości stron 1 i 2.

Po wprowadzeniu ustawień naciśnij kolejno oraz przycisk [Cofnij].
Anulowanie ustawienia funkcji położenia obrazu:
Naciśnij przycisk [Skasuj].
Ułóż oryginał i naciśnij przycisk [Podgląd].
Ułóż oryginał na tacy automatycznego podajnika dokumentów lub na szybie dokumentów.

- AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW (ADF)
- SZYBA DOKUMENTÓW

Sprawdź podgląd obrazu na ekranie podglądu.
Sprawdź, czy wprowadzone ustawienia dają wymagane wyniki.
Anulowanie wszystkich ustawień:
Naciśnij przycisk [CA].
Naciśnij przycisk [Kopiowanie Kolorowe] lub [Kopiowanie Czarno-Białe], aby rozpocząć kopiowanie.
W przypadku wykonywania jednego zestawu kopii nie trzeba określać liczby kopii.
Wykonywanie dwóch lub większej liczby zestawów kopii:
Naciśnij przycisk liczby kopii, aby określić liczbę kopii.
Powrót do początku