# AUTOMATYCZNY WYBÓR TRYBU KOLOROWEGO NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO

Jeśli przy pomocy tej instrukcji nie można rozwiązać występującego problemu, należy nacisnąć przycisk [ZASILANIE], a następnie przełączyć główny włącznik zasilania do pozycji „”. Poczekaj przynajmniej 10 sekund, a następnie ustaw główny włącznik zasilania w pozycji „”. Kiedy kontrolka zasilania zmieni kolor na zielony, należy nacisnąć przycisk [ZASILANIE].
Jeśli kolor tła wyświetlacza statusu zadania znajdującego się w prawym górnym rogu panelu dotykowego nie jest szary, nie należy wyłączać zasilania urządzenia ani odłączać kabla zasilającego. Może to zniszczyć dysk twardy lub spowodować utratę zachowywanych lub otrzymanych danych.

Sprawdź | Rozwiązanie
--- | ---
Czy skanujesz jeden z poniższych typów oryginałów? Gdy nie wybrano opcji Czarno-białe: Czy jest kolorowy oryginał, czy papier oryginału? Gdy nie wybrano opcji kolorowe: Czy kolor na oryginale jest bardzo jasny? Czy kolor oryginału jest bardzo ciemny, prawie czarny? Czy na oryginale jest bardzo mała powierzchnia koloru? | Wprowadź tryb kolorowy ręcznie. Gdy tryb kolorowy jest ustawiony na [Auto], urządzenie rozpoznaje, czy oryginał jest czarno-biały czy kolorowy oraz wykrywa moment naciśnięcia przycisku [KOPIOWANIE KOLOROWE]; jednak w przypadkach wyszczególnionych po lewej stronie automatyczne rozpoznawanie może nie dawać odpowiednich rezultatów.

Powrót do początku