# USTAWIENIA DRUKOWANIA E-MAIL

Po odebraniu przez urządzenie wiadomości e-mail (wysłanej na adres urządzenia), plik załączony do wiadomości jest drukowany.

Element | Opis
--- | ---
Drukowanie e-mail | Wybierz tę opcję, aby korzystać z funkcji drukowania wiadomości e-mail.
Serwer POP3 | Wprowadź adres IP lub nazwę hosta serwera POP3.
Numer portu | Wprowadź numer portu serwera POP3. Ustawienie domyślne to port 110.
Autoryzacja POP | Powoduje wykorzystanie protokołu autoryzacji (w tym APOP) w celu autoryzacji na serwerze POP3.
Nazwa Użytkownika | Wprowadź nazwę użytkownika. Do drukowania wiadomości e-mail niezbędne jest specjalne konto użytkownika.
Hasło | Wprowadź hasło. Aby zmienić hasło, wybierz opcję [Zmień hasło] i wprowadź nowe hasło w polu tekstowym.
Interwał sprawdzania | Wprowadź interwał pollingu serwera POP3. Ustawieniem domyślnym jest 5 minut.
Włącz SSL | Jeśli pole jest zaznaczone, polecenie STLS użyje komunikacji POP z wykorzystaniem protokołu SSL lub TLS. Wymaga to serwera obsługującego komunikację POP z wykorzystaniem protokołu SSL lub polecenie STLS. Aby włączyć komunikację POP z wykorzystaniem protokołu SSL, ustaw „Numer portu” na numer portu komunikacji POP z wykorzystaniem protokołu SSL. Aby włączyć szyfrowanie TLS komunikacji POP, ustaw „Numer portu” na ten sam port co w przypadku zwykłej komunikacji POP3.
Test połączenia | Naciśnij przycisk [Wykonaj], aby sprawdzić połączenie z serwerem POP3.

Powrót do początku