# REGULACJA RGB NA KOPIACH KOLOROWYCH(RGB)

## Przegląd

Ta funkcja służy do zwiększania lub zmniejszania intensywności dowolnego z trzech kolorów podstawowych: czerwonego (R), zielonego (G) lub niebieskiego (B).
Funkcję RGB należy wybrać przed zeskanowaniem oryginału.

## Obsługa

Naciśnij przycisk [Inne], a następnie przycisk [RGB].
Naciśnij przycisk koloru, który chcesz wyregulować.
Naciśnij przycisk lub przesuń suwak, aby wyregulować kolor.
Po wprowadzeniu ustawień naciśnij kolejno oraz przycisk [Cofnij].
Można wyregulować tylko jeden kolor. (Jeśli wyregulujesz jeden kolor, a potem kolejny, regulacja pierwszego koloru zostanie anulowana).
Anulowanie ustawienia regulacji RGB:
Naciśnij przycisk [Off].
Ułóż oryginał i naciśnij przycisk [Podgląd].
Ułóż oryginał na tacy automatycznego podajnika dokumentów lub na szybie dokumentów.

- AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW (ADF)
- SZYBA DOKUMENTÓW

Sprawdź podgląd obrazu na ekranie podglądu.
Sprawdź, czy wprowadzone ustawienia dają wymagane wyniki.
Anulowanie wszystkich ustawień:
Naciśnij przycisk [CA].
Naciśnij przycisk [Kopiowanie Kolorowe] aby rozpocząć kopiowanie.
W przypadku wykonywania jednego zestawu kopii nie trzeba określać liczby kopii.
Wykonywanie dwóch lub większej liczby zestawów kopii:
Naciśnij przycisk liczby kopii, aby określić liczbę kopii.
Powrót do początku