# DZIURKOWANIE NIE JEST WYKONYWANE

Sprawdź | Rozwiązanie
--- | ---
Czy pojawia się komunikat proszący o sprawdzenie modułu dziurkacza? | Usuń ścinki powstałe podczas dziurkowania. — MODUŁ DZIURKACZA
Czy jest pomieszany papier w różnych formatach? | Dziurkowanie nie jest możliwe, gdy jest pomieszany papier o różnych szerokościach. Aby wykonać dziurkowanie różnych formatów, użyj papieru o takiej samej szerokości i wybierz ustawienie [Taka sama szerokość]. Podczas kopiowania wybierz opcję [Taka sama szerokość] w pozycji [Oryginał o różnych formatach] w sekcji [Inne].
Czy w zadaniu drukowania zawarty jest format, którego nie można dziurkować? | Informacje o formatach papieru, które można dziurkować, można znaleźć w rozdziale „DANE TECHNICZNE” w Instrukcji wprowadzającej.
Czy podajnik wybrany w sterowniku drukarki ustawiony jest na typ papieru, którego nie można dziurkować? | Sprawdź ustawienia typu papieru w urządzeniu i wybierz podajnik, który ma papier odpowiedni do dziurkowania*. Kliknij przycisk [Szczegóły] w opcji [Wybór papieru] w karcie [Wybór papieru] właściwości sterownika drukarki i sprawdź ustawienie typu papieru w każdym podajniku. * Dziurkowanie nie jest dozwolone w przypadku papieru samoprzylepnego, papieru z zakładkami, papieru błyszczącego, folii i kopert. Dodatkowo jeżeli w typie użytkownika wybrano ustawienie „Wyłącz dziurkacz”, dziurkowanie nie będzie możliwe.
Czy funkcja została wyłączona przez administratora? | Zapytaj administratora. Niektóre funkcje mogły zostać wyłączone w trybie ustawień.

Powrót do początku