# NIE MOŻNA WYKONAĆ OBROTU OBRAZU

Jeśli przy pomocy tej instrukcji nie można rozwiązać występującego problemu, należy nacisnąć przycisk [ZASILANIE], a następnie przełączyć główny włącznik zasilania do pozycji „”. Poczekaj przynajmniej 10 sekund, a następnie ustaw główny włącznik zasilania w pozycji „”. Kiedy kontrolka zasilania zmieni kolor na zielony, należy nacisnąć przycisk [ZASILANIE].
Jeśli kolor tła wyświetlacza statusu zadania znajdującego się w prawym górnym rogu panelu dotykowego nie jest szary, nie należy wyłączać zasilania urządzenia ani odłączać kabla zasilającego. Może to zniszczyć dysk twardy lub spowodować utratę zachowywanych lub otrzymanych danych.

Sprawdź | Rozwiązanie
--- | ---
Czy skala kopii została wybrana ręcznie? | Kopiuj, używając automatycznego wyboru skali.
Czy kopiujesz, używając ustawień, które nie pozwalają na obracanie kopii? | Obracanie kopii generalnie może być połączone z innymi trybami, jednak niektóre kombinacje nie są możliwe. Gdy zostaną wybrane, na panelu wyświetli się komunikat.
Czy w trybie ustawień wyłączono opcję „Ustawienie obracania kopii”? | Zapytaj administratora. Jeśli jesteś administratorem, włącz [Ustawienie Obracania Kopii]. W "Trybie ustawień" wybierz kolejno opcje [Ustawienia Systemowe]→[Ustawienia Kopiowania]→[Ustawienie Obracania Kopii]→[Obrót kopii].

Powrót do początku