# PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYWANIA SKANERA SIECIOWEGO

Aby używać urządzenia jako skanera sieciowego, należy zapisać informacje o nadawcy, skonfigurować ustawienia serwera, zapisać odbiorców w książce adresowej i wykonać inne wymagane operacje.
Upewnij się, że główny włącznik zasilania znajduje się w położeniu "".
Jeśli główny wskaźnik zasilania świeci się, główny włącznik zasilania znajduje się w położeniu „”. Jeśli główny wskaźnik zasilania nie świeci się, ustaw główny włącznik zasilania w położeniu "" i naciśnij przycisk [ZASILANIE] na panelu operacyjnym.

*
  Jeśli ma zostać użyta funkcja faksu oraz jeśli na przykład w nocy ma zostać przeprowadzona operacja wysyłania sterowanego zegarem, należy zawsze pozostawiać główny włącznik zasilania w położeniu „”.

Sprawdzenie daty i godziny
Sprawdź, czy data i godzina w urządzeniu są ustawione prawidłowo.
Ustawianie daty i godziny urządzenia:
W „Trybie ustawień” wybierz kolejno opcje [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Domyślne] → [Ustawianie Zegara].
Jeśli włączono funkcję [Wyłączenie Regulacji Zegara], ustawienie daty i godziny nie jest możliwe.
W takim przypadku w "Trybie ustawień" wybierz opcję [Ustawienia Systemowe], a następnie opcję [Ustawienia Operacji], aby wyłączyć ustawienie [Wyłączenie Regulacji Zegara].
Zapisywanie informacji o nadawcy
Przed użyciem funkcji Skanowanie do E-mail
Zapisać domyślną nazwę nadawcy w polu „Nazwa Nadawcy” oraz zwrotny adres e-mail w polu „Adres E-mail Dla Odpowiedzi”. Te informacje zostaną użyte, jeśli nie zostanie wybrany inny nadawca.
Zapisanie nazwy nadawcy i adresu e-mail, które są używane, jeśli nie zostanie wybrany nadawca:
W „Trybie ustawień” wybierz kolejno opcje [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Wysył. Obrazów] → [Ustawienia Skanowania] → [Domyślna Grupa Nadawców].
Przed użyciem funkcji faksu internetowego
Zapisać nazwę nadawcy w polu „Nazwa Nadawcy” oraz adres faksu internetowego nadawcy w polu „Własny Adres”.
Zapisanie nazwy i adresu nadawcy:
W „Trybie ustawień” wybierz kolejno opcje [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Wysył. Obrazów] → [Ustawienia Operacji] → [Ustawienie Własnego Numeru i Nazwy] → [Rejestracja Danych Nadawcy].
Konfigurowanie wymaganych ustawień w trybie ustawień
Skonfigurować ustawienia serwera, ustawienia domyślne skanera sieciowego i ustawienia faksu internetowego.

- Konfigurowanie ustawień serwera:
  W „Trybie ustawień” wybierz kolejno opcje [Ustawienia Sieciowe] → [Konfiguracja usług]. (Niezbędne są uprawnienia administratora.)
- Konfigurowanie ustawień podstawowych skanera sieciowego:
  W „Trybie ustawień” wybierz kolejno opcje [Ustawienia Aplikacji] → [Ustawienia Skanera Sieciowego]. (Niezbędne są uprawnienia administratora.)
- Konfigurowanie ustawień faksu internetowego:
  W „Trybie ustawień” wybierz opcję [Ustawienia Aplikacji], a następnie skonfiguruj opcje w obszarze [Ustawienia Faksu Internetowego]. (Niezbędne są uprawnienia administratora.)

Zapisywanie adresów docelowych dla poszczególnych trybów skanowania w książce adresowej
Obraz można wysłać bezpośrednio, wprowadzając adres podczas korzystania z funkcji skanowania do obrazu. Wygodnie jest wcześniej zapisać adresy w książce adresowej. W książce adresowej można zapisać maksymalnie 6000 adresów. Informacje na temat książki adresowej można znaleźć w części „KSIĄŻKA ADRESOWA”. Korzystanie z książki adresowej oraz zapisywanie adresów opisano w następującym punkcie.

- WYWOŁYWANIE ODBIORCÓW Z KSIĄŻKI ADRESOWEJ
- WYŚWIETLANIE LISTY WYBRANYCH ODBIORCÓW
- UŻYWANIE NUMERU WYSZUKIWANIA DO WYWOŁANIA ODBIORCY
- RĘCZNE WPROWADZANIE ADRESU
- OKREŚLANIE FOLDERU SIECIOWEGO
- WYWOŁYWANIE ODBIORCÓW Z GLOBALNEJ KSIĄŻKI ADRESOWEJ
- KORZYSTANIE Z REJESTRU TRANSMISJI W CELU PONOWNEGO WYSŁANIA

Powrót do początku