# DODAWANIE WKŁADEK PODCZAS DRUKOWANIA NA FOLIACH(PRZEKŁADKI MIĘDZY FOLIAMI)

## Przegląd

Podczas drukowania na folii funkcja ta pozwala zapobiec sklejaniu się poszczególnych arkuszy folii ze sobą poprzez wsuwanie pomiędzy nie kartek niezadrukowanego papieru. Istnieje również możliwość drukowania takiej samej zawartości na poszczególnych wkładkach, co na odpowiadających im foliach.
Folię należy ułożyć w podajniku bocznym.

## Obsługa

Windows
Kliknij kartę [Opcje].
Wybierz opcję [Przekładki M. Foliami] i kliknij przycisk [Ustawienia].
Wybierz ustawienia przekładek między foliami.
Jeżeli pole wyboru [Drukuj] zostało zaznaczone w ustawieniu , treść przeznaczona do druku na folii zostanie również wydrukowana na przekładkach. W razie potrzeby wybierz źródło i typ papieru.
Ustaw typ papieru dla podajnika bocznego na [Folie] i ułóż folię na podajniku bocznym.

Macintosh
Wybierz opcję [Printer Features].
Wybierz ustawienie [Przekł. Między Foliami] dla opcji [Feature Sets].
Wybierz ustawienia przekładek między foliami.
Jeżeli opcja [Print] została wybrana z karty „Transparency Inserts”, treść przeznaczona do druku na folii zostanie również wydrukowana na przekładkach. W razie potrzeby wybierz źródło i typ papieru.
Ustaw typ papieru dla podajnika bocznego na [Folie] i ułóż folię na podajniku bocznym.
Powrót do początku