# KOPIOWANIE WIELU ORYGINAŁÓW NA KAŻDĄ STRONĘ KOPII BROSZURY (KOPIA BROSZURY 2 W 1/4 W 1)

## Przegląd

Ta funkcja służy do kopiowania dwóch lub czterech stron oryginału rozmieszczonych na jednej stronie kopii broszury.
Ta funkcja umożliwia przygotowanie w prosty sposób atrakcyjnej książeczki lub broszury w minimalnej liczbie kopii.

- Funkcja kopii broszury 2 w 1 lub 4 w 1 obsługuje niżej wymienione formaty papieru i liczbę arkuszy.
  Format papieru: A3W (jeśli zainstalowany jest finiszer siodłowy (większa układarka)), A3, B4, A4R, 12" x 18" (jeśli zainstalowany jest finiszer siodłowy (większa układarka)), 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16KR
  Liczba zszywanych arkuszy: Maksymalnie 15 arkuszy
- Oryginały należy skanować od pierwszej do ostatniej strony. Kolejność kopiowania zostanie automatycznie ustawiona przez urządzenie.
  Na jedną kartkę zostanie skopiowanych 8 lub 16 stron oryginału. Jeśli liczba kopiowanych stron nie jest wielokrotnością liczby 8, na końcu zostaną automatycznie dodane puste strony.

## Obsługa

Ułóż oryginał i naciśnij przycisk [Podgląd].
Ułóż oryginał na tacy automatycznego podajnika dokumentów lub na szybie dokumentów.

- AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW (ADF)
- SZYBA DOKUMENTÓW

Jeśli oryginały są 2-stronne, umieść je w podajniku dokumentów.
Naciśnij przycisk [Inne], a następnie przycisk [Kopia Broszury].
Wybierz położenie grzbietu.
Anulowanie ustawień zszywania broszur
Naciśnij przycisk [Wył.].
Naciśnij przycisk [1-Stronna] lub [2-Stronna] stosownie do oryginału.
Jeśli okładka nie jest dodawana, przejdź do punktu 6.
Jeśli wstawiana jest okładka, naciśnij przycisk [Ustawienie Okładki], a następnie przycisk [Wł.].

- Zmiana podajnika okładek:
Naciśnij przycisk [Podajnik Papieru], aby wyświetlić ekran wyboru podajnika.
Naciśnij podajnik okładek na ekranie wyboru podajnika.
Więcej informacji znajduje się w części „WYBÓR PODAJNIKA PAPIERU DO KOPIOWANIA”.
- Aby wykonać kopię na arkuszu okładki, zaznacz pole wyboru [Kopia Okładki (2-Stronna)], aby pojawił się symbol .

Jeśli na okładce ma być wykonany nadruk, nie można używać naklejek, folii ani papieru indeksowego.
Sprawdź podgląd obrazu na ekranie podglądu.
Sprawdź, czy wprowadzone ustawienia dają wymagane wyniki.
Anulowanie wszystkich ustawień:
Naciśnij przycisk [CA].
Naciśnij przycisk [Multi Shot] na panelu zadań.
Naciśnij przycisk odpowiadający typowi arkuszy Multi Shot, który chcesz zastosować.
W razie potrzeby obrazy zostaną odwrócone.
Anulowanie funkcji 2 w 1 i 4 w 1:
Naciśnij przycisk [Wył.].
Wybierz układ.
Wybierz linię podziału.
Między strony kopiowane na jednym arkuszu można wstawić linię.
Po wprowadzeniu ustawień naciśnij kolejno oraz przycisk [Cofnij].
Sprawdź podgląd obrazu na ekranie podglądu.
Sprawdź, czy wprowadzone ustawienia dają wymagane wyniki.
Anulowanie wszystkich ustawień:
Naciśnij przycisk [CA].
Naciśnij przycisk [Kopiowanie Kolorowe] lub [Kopiowanie Czarno-Białe], aby rozpocząć kopiowanie.
W przypadku wykonywania jednego zestawu kopii nie trzeba określać liczby kopii.
Wykonywanie dwóch lub większej liczby zestawów kopii:
Naciśnij przycisk liczby kopii, aby określić liczbę kopii.
Powrót do początku