# TRYB WSTĘPNEGO NAGRZEWANIA

W niniejszym trybie temperatura modułu utrwalania zostaje obniżona, a urządzenie oczekuje w stanie zmniejszonego zużycia energii.
Tryb wstępnego nagrzewania uruchomi się, gdy minie ustawiony czas w trybie oczekiwania bez wykonania zadania.
Ilość oszczędzonej energii jest mniejsza, a czas „budzenia” jest krótszy w porównaniu do funkcji timera automatycznego wyłączania zasilania.
W trybie wstępnego nagrzewania przycisk [Ekran główny (Home)] jest podświetlony, natomiast podświetlenie panelu dotykowego i przycisku [Tryb oszczędzania energii] jest wyłączone. Zawartość panelu dotykowego zostaje wyczyszczona, gdy zostanie on naciśnięty lub gdy naciśnięty zostanie klawisz [Ekran Główny].
By ustawić tryb wstępnego nagrzewania:
W „Trybie ustawień” wybierz kolejno opcje [Oszczędność energii] → [Ustawienia wstępnego nagrzewania].
Komunikat jest wyświetlany na 15 sekund przed wejściem w tryb wstępnego nagrzewania. Aby zamknąć komunikat i kontynuować normalną pracę, naciśnij [Kontynuuj].
Komunikat zostanie wyświetlony ponownie na 15 sekund przed końcem okresu przedłużenia normalnej pracy.
Jeśli w ciągu 15 sekund od wyświetlenia komunikatu nie zostanie wykonana żadna czynność, urządzenie przechodzi w tryb wstępnego nagrzewania.
Aby zmienić ustawienia wyświetlania komunikatu:
Zmienić ustawienia [Oszczędność Energii] → [Ustawienia zarządzania energią] → [Wyświetl komunikat o opóźnionym przejściu w tryb wstępnego nagrzewania/automatycznym wyłączaniu zasilania] w "Trybie ustawień (administratorzy)".
Powrót do początku