# DWUSTRONNE KOPIOWANIE NIE JEST WYKONYWANE

Jeśli przy pomocy tej instrukcji nie można rozwiązać występującego problemu, należy nacisnąć przycisk [ZASILANIE], a następnie przełączyć główny włącznik zasilania do pozycji „”. Poczekaj przynajmniej 10 sekund, a następnie ustaw główny włącznik zasilania w pozycji „”. Kiedy kontrolka zasilania zmieni kolor na zielony, należy nacisnąć przycisk [ZASILANIE].
Jeśli kolor tła wyświetlacza statusu zadania znajdującego się w prawym górnym rogu panelu dotykowego nie jest szary, nie należy wyłączać zasilania urządzenia ani odłączać kabla zasilającego. Może to zniszczyć dysk twardy lub spowodować utratę zachowywanych lub otrzymanych danych.

Sprawdź | Rozwiązanie
--- | ---
Czy w wybranym podajniku papieru jest ustawiony typ papieru, na którym nie można kopiować dwustronnie? | Sprawdź „Ustawienia podajnika” w trybie ustawień. Jeśli pole wyboru [Wyłącz dupleks] jest zaznaczone, dwustronne kopiowanie z tego podajnika nie będzie możliwe. Zmień ustawienie typu papieru na typ, który może być użyty do dwustronnego drukowania. Wybierz kolejno opcje [Ustawienia systemowe] → [Ustawienia podajnika papieru] → [Ustawienia tacy] → [Wyłącz dupleks] i ustaw wartość w „Trybie ustawień”.
Czy używasz specjalnego formatu lub typu papieru? | Typy i formaty papierów, które mogą być użyte w dwustronnym kopiowaniu, znajdziesz w rozdziale „DANE TECHNICZNE” w Instrukcji wprowadzającej.
Czy kopiujesz, używając ustawień, które nie pozwalają na dwustronne kopiowanie? | Tryb Kopia dwustronna generalnie może być połączone z innymi trybami, jednak niektóre kombinacje nie są możliwe. Gdy zostaną wybrane, na panelu wyświetli się komunikat.
Czy funkcja została wyłączona przez administratora? | Niektóre funkcje mogły zostać wyłączone w trybie ustawień. Zapytaj administratora. Gdy jest włączona autoryzacja użytkownika, funkcja której używasz może być zabroniona w ustawieniach użytkownika. Zapytaj administratora.

Powrót do początku