# WYMIANA POJEMNIKA Z TONEREM

## Przegląd

Gdy poziom tonera w pojemniku jest niski, wyświetlany jest komunikat "Przygotuj toner".
Należy zawsze mieć zapas pojemników z tonerem, aby móc niezwłocznie wymienić pusty pojemnik.
Komunikat o wymianie
Gdy poziom tonera w pojemniku jest niski, wyświetlany jest komunikat "Gotowy do skanowania, aby kopiować. (Przygotuj nowy toner.)". Po pojawieniu się tego komunikatu należy przygotować pojemnik z tonerem.
Gdy ilość tonera będzie się dalej zmniejszać, wyświetlony zostanie komunikat "Wymień pojemnik z tonerem". Po pojawieniu się tego komunikatu należy wymienić pojemnik z tonerem.

W przypadku dalszego używania urządzenia bez wymiany pojemnika urządzenie wyświetli następujący komunikat. Gdy maszyna znajdzie się w tym stanie, drukowanie jest niemożliwe do czasu wymiany pojemnika z tonerem.
Kolory, których toner znacznie się wyczerpał lub skończył są wyświetlane w ( ).
Y: toner żółty, M: toner magenta, C: toner cyjan i Bk: toner czarny
Wymień wyczerpaną kasetę na kasetę z tonerem odpowiedniego koloru.

- Nie wrzucaj pojemników z tonerem do ognia. Toner może wyprysnąć i spowodować oparzenia.
- Przechowuj pojemniki ze zużytym tonerem poza zasięgiem małych dzieci.
- Jeżeli pojemnik z tonerem jest przechowywany przez dłuższy czas, toner może stwardnieć i stać się nieużyteczny. Pojemniki z tonerem należy przechowywać na boku.
- Jeżeli używany pojemnik z tonerem jest inny niż zalecany przez firmę SHARP, urządzenie może nie osiągnąć pełnej jakości i wydajności. Istnieje też ryzyko uszkodzenia urządzenia. Upewnij się, że używasz pojemnika z tonerem zalecanego przez firmę SHARP.

- W przypadku wyczerpania się jednego z kolorów tonera (również czarnego), drukowanie w kolorze nie będzie możliwe.
  Jeżeli wyczerpie się toner żółty, magenta lub cyjan, a zostanie jeszcze pewna ilość toneru czarnego, możliwe będzie drukowanie czarno-białe.
- W zależności od warunków eksploatacji, kolory mogą stać się jaśniejsze lub obraz może się rozmazywać.

- Upewnij się, że montujesz cztery pojemniki z tonerem (żółty/magenta/cyjan/czarny).
- Pojemniki ze zużytym tonerem przechowuj w plastikowym worku (nie wyrzucaj ich). Pojemniki zostaną odebrane przez technika serwisu.
- Aby poznać przybliżoną ilość pozostałego tonera (w %), naciśnij i przytrzymaj przycisk [Ekran główny (Home)] podczas drukowania lub w trybie oczekiwania. Kiedy wskazanie to spadnie do wartości „25–0%” przygotuj kasetę z tonerem na wymianę.
- Gdy toner się wyczerpie przy wyświetlanym ekranie głównym (Home), w prawym górnym rogu ekranu pojawia się komunikat [Brak tonera].

## Obsługa

Otwórz pokrywę przednią.
Pociągnij pojemnik z tonerem do siebie.
Delikatnie wysuń poziomo pojemnik z tonerem.
Jeżeli pojemnik zostanie wyciągnięty gwałtownie, toner może się wysypać.
(Przykład) Wymiana pojemnika z żółtym tonerem
Przytrzymaj pojemnik z tonerem obiema rękami jak pokazano na rysunku i powoli wyciągnij go z urządzenia.
Wyjmij nowy pojemnik z tonerem z opakowania i potrząśnij nim pięć lub sześć razy, trzymając go poziomo.
Wsuń powoli nowy pojemnik z tonerem, utrzymując go w poziomie.
Nie wolno montować pojemnika z tonerem innego koloru. Upewnij się, że montujesz pojemnik z tonerem tego samego koloru.
Wsuwaj pojemnik, aż osiądzie pewnie na miejscu.
Dociskaj pojemnik do momentu jego zatrzaśnięcia.
Zamknij pokrywę przednią.
Po wymianie pojemnika z tonerem urządzenie automatycznie przechodzi w tryb korekty obrazu. Nie otwieraj przedniej pokrywy w trakcie tego procesu.
Powrót do początku