# USTAWIENIA PORTU DRUKARKI

LPD
Wprowadź termin ważności profilu.
Ustawienia LPD
LPD
Ustaw tę opcję, aby korzystać z LPD.
Limit czasu
Wprowadź limit czasu. Ustawienie domyślne to 0 sekund.
Użyj nagłówka
Ustaw tę opcję, aby korzystać z nagłówka. Ustawieniem domyślnym jest „Nieprawidłowe”.
RAW
Ustawienia druku z wykorzystaniem portu RAW
Druk z wykorzystaniem portu RAW
Ustaw tę opcję, aby korzystać z druku z wykorzystaniem portu RAW. Ustawieniem domyślnym jest „Prawidłowe”.
Numer portu
Wprowadź numer portu. Ustawienie domyślne to port 9100.
Limit czasu
Wprowadź limit czasu. Ustawienie domyślne to 90 sekund.
Używaj komunikacji dwukierunkowej
Aby używać komunikacji dwukierunkowej, ustaw tę opcję na .
WSD
Ustawienia WSD
Druk z wykorzystaniem portu WSD
Ustaw tę opcję, aby korzystać z druku z wykorzystaniem portu WSD.
Użyj odnajdywania Multicast
Ustaw tę opcję, aby korzystać z odnajdywania w trybie multicastingu.
Dokonane zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu urządzenia. Informacje dotyczące ponownego uruchamiania urządzenia znajdują się w rozdziale „WŁĄCZANIE ZASILANIA”.
Powrót do początku