# KORZYSTANIE Z DWÓCH URZĄDZEŃ W CELU SKRÓCENIA CZASU KOPIOWANIA(KOPIOWANIE W TANDEMIE)

## Przegląd

Ta funkcja służy do równego podziału zadania kopiowania między dwa urządzenia podłączone do sieci, co umożliwia skrócenie czasu kopiowania.
Urządzenie głównie i urządzenie podrzędne
Urządzenie główne wykonuje jedynie skanowanie, natomiast urządzenie podrzędne zarejestrowane w urządzeniu głównym wykonuje wyłącznie drukowanie bez skanowania oryginałów.

- Do korzystania z tej funkcji potrzebne są dwa urządzenia podłączone do sieci.
- Nawet jeśli do sieci podłączonych jest więcej urządzeń, niniejszej funkcji można używać wyłącznie do podzielenia zadania na dwa urządzenia.
- Aby skorzystać z funkcji kopiowania w tandemie, wybierz opcję [Ustawienia połączenia tandem] w „Trybie ustawień”.
- Aby skonfigurować ustawienie połączenia tandemowego, zarejestruj w urządzeniu głównym informacje o adresie IP urządzenia podrzędnego. Jako numeru portu najlepiej jest użyć ustawienia początkowego (50001). Nie zmieniaj numeru portu, chyba że wystąpią problemy z tym ustawieniem. Ustawienie połączenia tandemowego powinien skonfigurować administrator sieci. Aby zamienić rolami urządzenie główne z urządzeniem dodatkowym, skonfiguruj adres IP urządzenia głównego w urządzeniu podrzędnym. Można użyć tego samego numeru portu dla obu urządzeń.
- W przykładzie poniżej:
  Finiszer siodłowy jest zainstalowany w urządzeniu głównym, ale nie w urządzeniu podrzędnym.
  - Funkcja kopiowania w tandemie jest włączona, jeśli wybierana jest opcja kopiowania bez zszywania.
  - Funkcja kopiowania w tandemie jest wyłączona, jeśli wybierana jest opcja kopiowania ze zszywaniem.
- Zgodnie z tym, co przedstawiono w niniejszym przykładzie, jeśli funkcja kopiowania w tandemie zostanie włączona przy użyciu funkcji dostępnej w urządzeniu głównym, ale niedostępnej w urządzeniu podrzędnym, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.
- W razie wyczerpania się papieru w urządzeniu
  Jeśli w urządzeniu głównym lub podrzędnym skończy się papier, urządzenie, w którym to nastąpiło, wstrzyma zadanie, natomiast drugie urządzenie będzie kontynuować to zadanie. Po włożeniu papieru do urządzenia, w którym papier się skończył, zadanie zostanie wznowione.
- W przypadku wybrania funkcji autoryzacji użytkownika
  - Funkcja kopiowania w tandemie jest włączona, jeśli funkcję autoryzacji użytkownika wybrano w urządzeniu głównym.
  - Funkcja kopiowania w tandemie jest wyłączona, jeśli funkcja autoryzacji użytkownika jest wybrana w urządzeniu podrzędnym, ale nie jest wybrana w urządzeniu głównym.

Włączanie funkcji kopiowania w tandemie:
W „Trybie ustawień” wybierz kolejno opcje [Ustawienia Systemowe] → [Kontrola Urządzenia] → [Ustawienia Połączenia Tandem].

## Obsługa

Ułóż oryginał i naciśnij przycisk [Podgląd].
Ułóż oryginał na tacy automatycznego podajnika dokumentów lub na szybie dokumentów.
W przypadku używania szyby dokumentów do kopiowania wielu stron oryginałów, zmień oryginał i naciśnij przycisk [Dodatk. Skanow.].

- AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW (ADF)
- SZYBA DOKUMENTÓW

Naciśnij przycisk [Inne], a następnie przycisk [Kopiowanie W Tandemie].
Na ikonie wyświetlony zostanie symbol zaznaczenia.
Po wprowadzeniu ustawień naciśnij przycisk [Cofnij].
Anulowanie funkcji kopiowania w tandemie:
Naciśnij przycisk [Kopiowanie w Tandemie], aby usunąć jego zaznaczenie.
Naciśnij przycisk liczby kopii, aby określić liczbę kopii.
Można ustawić do 999 kopii (zestawów). Wybrana liczba kopi jest dzielona między urządzenie główne i podrzędne. Jeśli liczba kopii jest nieparzysta, urządzenie główne wykonuje więcej kopii niż urządzenie podrzędne.
W razie ustawienia nieprawidłowej liczby kopii
Naciśnij przycisk [C], a następnie podaj prawidłową liczbę.
Sprawdź podgląd obrazu na ekranie podglądu.
Sprawdź, czy wprowadzone ustawienia dają wymagane wyniki.
Anulowanie wszystkich ustawień:
Naciśnij przycisk [CA].
Naciśnij przycisk [Kopiowanie Kolorowe] lub [Kopiowanie Czarno-Białe], aby rozpocząć kopiowanie.
W przypadku wykonywania jednego zestawu kopii nie trzeba określać liczby kopii.
Anulowanie funkcji kopiowania w tandemie:
Naciśnij przyciski [STOP] zarówno na urządzeniu głównym, jak i podrzędnym.
Powrót do początku