# USTAWIENIA FUNKCJI DZIURKOWANIA

## Przegląd

Ta funkcja służy do dziurkowania kopii i umieszczania ich na tacy. Do dziurkowania można wybrać papier formatu A4 lub A3 (od 7-1/4" x 10-1/2"R do 11" x 17").
Pozycje dziurek są wyświetlane na "EKRANIE PODGLĄDU".

- Do korzystania z funkcji dziurkowania papieru potrzebny jest moduł dziurkacza.
- Nie można używać papieru w formacie A3W (12" x 18") i nośników specjalnych, takich jak folia i papier indeksowy.
- Nie można używać funkcji dziurkowania razem z funkcją zszywania i składania papieru.

## Obsługa

Naciśnij przycisk [Inne], a następnie przycisk [Dziurkuj].
Naciśnij przycisk [Wł.].
Po wprowadzeniu ustawień naciśnij kolejno oraz przycisk [Cofnij].

- Zaznaczenie pola wyboru Offset powoduje wydrukowanie posortowanych arkuszy papieru w taki sposób, że każdy zestaw jest przesunięty względem poprzedniego, co ułatwia zdejmowanie poszczególnych zestawów z tacy odbiorczej.
- Aby zmienić tacę odbiorczą, naciśnij przycisk [Taca Odbiorcza] i wybierz miejsce odbioru.

Powrót do początku