# KOLORY SĄ WYŁĄCZONE

Jeśli przy pomocy tej instrukcji nie można rozwiązać występującego problemu, należy nacisnąć przycisk [ZASILANIE], a następnie przełączyć główny włącznik zasilania do pozycji „”. Poczekaj przynajmniej 10 sekund, a następnie ustaw główny włącznik zasilania w pozycji „”. Kiedy kontrolka zasilania zmieni kolor na zielony, należy nacisnąć przycisk [ZASILANIE].
Jeśli kolor tła wyświetlacza statusu zadania znajdującego się w prawym górnym rogu panelu dotykowego nie jest szary, nie należy wyłączać zasilania urządzenia ani odłączać kabla zasilającego. Może to zniszczyć dysk twardy lub spowodować utratę zachowywanych lub otrzymanych danych.

Sprawdź | Rozwiązanie
--- | ---
Czy zostało wykonane „Dostosowanie rejestracji”? | Poproś administratora o wykonanie „Dostosowania rejestracji”. „Tryb ustawień” → [Kontrola urządzenia] → [Dostosowanie rejestracji] Jeśli tony kolorów są wyłączone, wykonaj [Automatyczną kalibrację koloru] po zakończeniu dostosowywania rejestracji. (Jeśli kolory dalej są wyłączone po kalibracji, należy powtórzyć kalibrację.) „Tryb ustawień” → [Ustawienia drukarki] → [Automatyczna kalibracja koloru]

Powrót do początku