# KONFIGURACJA USŁUG

Wybierz ogólne ustawienia sieciowe.
Wybierz ustawienia systemu DNS, SMTP, SNMP, WINS, uwierzytelnianie Kerberos, SNTP oraz mDNS.
DNS
Ustawienia DNS
Serwer podstawowy
Wprowadź adres IP podstawowego serwera DNS.
Serwer pomocniczy
Wprowadź adres IP pomocniczego serwera DNS.
Limit czasu
Wprowadź limit czasu. Ustawienie domyślne to 20 sekund.
Limit ten obowiązuje do momentu ustanowienia połączenia z serwerem DNS zgodnie ze specyfikacją standardową.
Nazwa domeny
Wprowadź nazwę domeny, w której funkcjonuje wybrany serwer DNS.
Dynamiczna aktualizacja DNS
Ustaw tę opcję, aby włączyć dynamiczną aktualizację serwera DNS.
Interwał aktualizacji
Wprowadź interwał między kolejnymi aktualizacjami serwera DNS.
WINS
Ustawienia WINS
Serwer podstawowy
Wprowadź adres IP podstawowego serwera WINS.
Serwer pomocniczy
Wprowadź adres IP pomocniczego serwera WINS.
ID zakresu
Wprowadź ID zakresu.
SMTP
Konfiguracja SMTP
Serwer podstawowy
Wprowadź adres IP lub nazwę hosta podstawowego serwera SMTP.
Serwer pomocniczy
wprowadź adres IP lub nazwę hosta alternatywnego serwera SMTP.
Numer portu
Wprowadź numer portu. Ustawienie domyślne to port 25.
Limit czasu
Wprowadź limit czasu. Ustawienie domyślne to 20 sekund. Ta wartość obowiązuje przy nawiązywaniu połączenia z serwerem SMTP oraz przy transmisji danych zgodnie ze specyfikacjami systemu e-mail.
Adres źródłowy
W przypadku nieudanej transmisji danych niedostarczona wiadomość e-mail może zostać zwrócona przez serwer.
Aby otrzymywać takie niedostarczone wiadomości, wprowadź adres e-mail (można wprowadzić tylko jeden adres).
Zwykle wprowadza się tu adres e-mail administratora systemu.
Włącz SSL
W przypadku włączenia szyfrowania SSL polecenie STARTTLS może wykorzystywać mechanizm szyfrowania komunikacji SMTP-over-TLS.
Aby korzystanie z tej funkcji było możliwe, serwer musi obsługiwać polecenie STARTTLS.
Aby włączyć szyfrowanie SSL komunikacji, ustaw „Numer portu” na ten sam port co w przypadku zwykłej komunikacji SMTP.
Autoryzacja SMTP
Powoduje dokonywanie autoryzacji serwera SMTP.
W przypadku korzystania z autoryzacji Kerberos ustaw serwer KDC, numer portu oraz domenę na stronie ustawień autoryzacji Kerberos.
Nazwa Użytkownika
Wprowadź nazwę użytkownika.
Hasło
Wprowadź hasło.
Aby zmienić hasło, ustaw opcję [Zmień hasło] na .
POP przed SMTP
Jeśli pole jest zaznaczone, przed nawiązaniem połączenia SMTP następuje autoryzacja na serwerze POP.

- Serwer POP3: wprowadź adres IP lub nazwę hosta alternatywnego serwera SMTP.
- Numer portu: wprowadź numer portu POP3 na potrzeby komunikacji POP przed nawiązaniem połączenia SMTP. Ustawienie domyślne to port 110.
- Autoryzacja POP: jeśli pole jest zaznaczone, do autoryzacji na serwerze POP3 używany jest protokół autoryzacji (w tym APOP).
- Nazwa użytkownika: wprowadź nazwę użytkownika na potrzeby połączenia z serwerem POP przed nawiązaniem połączenia SMTP.
- Hasło: wprowadź hasło na potrzeby połączenia z serwerem POP przed nawiązaniem połączenia SMTP. Aby zmienić hasło, ustaw opcję [Zmień hasło] na .
- Włącz SSL: jeśli pole jest ustawione na polecenie STLS użyje komunikacji POP z wykorzystaniem protokołu SSL lub TLS.
  Wymaga to serwera obsługującego komunikację POP z wykorzystaniem protokołu SSL lub polecenie STLS.
  Aby włączyć komunikację z wykorzystaniem protokołu SSL, ustaw „Numer portu” na numer portu komunikacji POP z wykorzystaniem protokołu SSL.
  Aby włączyć szyfrowanie TLS komunikacji POP, ustaw „Numer portu” na ten sam port co w przypadku zwykłej komunikacji POP3.

Test połączenia
Naciśnij przycisk [Wykonaj], aby sprawdzić połączenie z serwerem SMTP.
SNMP
Ustawienia SNMPv1
Ustawienia SNMP v1
Ustaw tę opcję, aby korzystać z ustawień SNMPv1.
Metoda dostępu
Wybierz metodę dostępu.
Społeczność GET
Wprowadź nazwę społeczności GET, z której mają być pobierane informacje o urządzeniu z wykorzystaniem protokołu SNMP.
Społeczność SET
Wprowadź nazwę społeczności SET wymaganą przez ustawienia SNMP.
Zmień społeczność SET
Aby zmienić społeczność SET, włącz opcję .
Społeczność pułapki
Wprowadź nazwę społeczności na potrzeby pułapki SNMP wysyłanej przez urządzenie.
Adres docelowy pułapki
Wprowadź adres IP komputera docelowego dla pułapki SNMP.
Ustawienia SNMP v3
Ustawienia SNMP v3
Ustaw tę opcję, aby korzystać z ustawień SNMPv3.
Nazwa Użytkownika
Wprowadź nazwę użytkownika.
Klucz autoryzacji
Wprowadź klucz autoryzacji.
Klucz prywatny
Wprowadź klucz prywatny.
Nazwa kontekstu
Wprowadź nazwę kontekstu.
Kerberos
Ustawienia autoryzacji Kerberos
Serwer KDC
Wprowadź adres IP lub nazwę hosta serwera autoryzacji Kerberos.
Numer portu
Wprowadź numer portu serwera autoryzacji Kerberos. Ustawienie domyślne to port 88.
Dziedzina
Wprowadź dziedzinę Kerberos.
SNTP
Ustawienia SNTP
SNTP
Ustaw tę opcję, aby korzystać z protokołu SNTP.
Serwer SNTP
Wprowadź adres IP lub nazwę hosta serwera SNTP.
Numer portu
Wprowadź numer portu. Ustawienie domyślne to port 123.
Limit czasu
Wprowadź limit czasu. Ustawienie domyślne to 5 sekund.
Interwał synchronizacji
Wprowadź interwał synchronizacji z serwerem SNTP.
Synchronizuj po uruchomieniu
Aby synchronizacja następowała w trakcie startu urządzenia, ustaw .
Synchronizuj teraz
Po naciśnięciu tego przycisku urządzenie dokonuje synchronizacji z serwerem SNTP.
mDNS
Ustawienia mDNS
mDNS
Ustaw tę opcję, aby korzystać z ustawień mDNS.
Nazwa usługi
Wprowadź nazwę usługi.
Nazwa domeny
Wprowadź nazwę domeny.
Usługa priorytetowa
Wybierz usługę, która ma uzyskać priorytet.
Dokonane zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu urządzenia. Informacje dotyczące ponownego uruchamiania urządzenia znajdują się w rozdziale „WŁĄCZANIE ZASILANIA”.
Powrót do początku