# WYBÓR SPOSOBU UKŁADANIA ORYGINAŁU W ZALEŻNOŚCI OD TYPU I STANU ORYGINAŁU

Ułóż oryginał w automatycznym podajniku dokumentów. W zależności od typu oraz stanu oryginału użyj szyby dokumentu. Wybierz sposób umieszczenia oryginału zgodnie z instrukcjami.
Instrukcje dotyczące umieszczania oryginału w automatycznym podajniku dokumentów znajdują się w części „AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW”.
Jeśli oryginały posiadają wilgotne plamy od korektora, atramentu lub kleju, przed wykonywaniem kopii poczekaj, aż wyschną. W przeciwnym wypadku może dojść do zabrudzenia wnętrza urządzenia lub szyby dokumentów.
Oryginały, które mogą zostać umieszczone w automatycznym podajniku dokumentów po zmianie ustawień lub sposobu umieszczania:

- Oryginały zawierające strony w różnych formatach
  Wybierz opcję [Oryginał o Różnych Formatach] w obszarze „Inne”.
  Oryginał nie zostanie wykryty, jeśli wszystkie strony będą tego samego formatu, lecz niektóre z nich będą inaczej zorientowane.

- Cienki oryginał o gramaturze 35 g/m2 – 49 g/m2 (9 – 14 funtów)
  Wybierz opcję [Tryb Wolnego Skanowania] w obszarze „Inne”.
  Dla tego typu oryginału 2-stronne skanowanie jest wyłączone.

- Oryginał z dwoma lub trzema otworami po dziurkaczu
  Ułóż oryginał tak, aby krawędź z otworami nie znajdowała się po stronie szczeliny podawania na podajniku dokumentów. Określ orientację oryginału za pomocą opcji [Ustawienie Oryg.].

Przed włożeniem oryginałów do podajnika dokumentów upewnij się, że usunięto z nich zszywki i spinacze. Jeśli nie można ich usunąć, skorzystaj z szyby dokumentów.
Powrót do początku