# DWUSTRONNE DRUKOWANIE NIE JEST WYKONYWANE

Jeśli przy pomocy tej instrukcji nie można rozwiązać występującego problemu, należy nacisnąć przycisk [ZASILANIE], a następnie przełączyć główny włącznik zasilania do pozycji „”. Poczekaj przynajmniej 10 sekund, a następnie ustaw główny włącznik zasilania w pozycji „”. Kiedy kontrolka zasilania zmieni kolor na zielony, należy nacisnąć przycisk [ZASILANIE].
Jeśli kolor tła wyświetlacza statusu zadania znajdującego się w prawym górnym rogu panelu dotykowego nie jest szary, nie należy wyłączać zasilania urządzenia ani odłączać kabla zasilającego. Może to zniszczyć dysk twardy lub spowodować utratę zachowywanych lub otrzymanych danych.

Sprawdź | Rozwiązanie
--- | ---
Czy w wybranym podajniku papieru jest ustawiony typ papieru, na którym nie można drukować dwustronnie? | Sprawdź „Ustawienia podajnika papieru” w trybie ustawień. Jeśli pole wyboru [Wyłącz dupleks] jest zaznaczone , dwustronne drukowanie z tego podajnika nie będzie możliwe. Zmień ustawienie typu papieru na typ, który może być użyty do dwustronnego drukowania. „Tryb ustawień” → [Ustawienia podajnika papieru] → [Rejestracja podajnika]
Czy używasz specjalnego formatu lub typu papieru? | Typy i formaty papierów, które mogą być użyte w dwustronnym drukowaniu, znajdziesz w rozdziale „DANE TECHNICZNE” w Instrukcji wprowadzającej.
Czy funkcja została wyłączona przez administratora? | Zapytaj administratora. Niektóre funkcje mogły zostać wyłączone w trybie ustawień. Zapytaj administratora. Gdy jest włączona autoryzacja użytkownika, funkcja której używasz może być zabroniona w ustawieniach użytkownika. Zapytaj administratora.

Powrót do początku