# PRZED WYSŁANIEM NA ADRES SERWERA SMTP

Urządzenie obsługuje serwer Direct SMTP, umożliwiając bezpośrednie wysyłanie faksów internetowych w ramach danej firmy bez użycia serwera pocztowego.
Informacje na temat procedury zapisywania adresu serwera Direct SMTP w książce adresowej dostępne są w częściach "ZAPISYWANIE ADRESÓW Z POZIOMU WPISÓW BEZPOŚREDNICH" i "ZAPISYWANIE ADRESÓW Z POZIOMU FUNKCJI GLOBALNEGO WYSZUKIWANIA" lub "ZAPISYWANIE GRUP". Zapisane adresy serwera SMTP są ujęte w książce adresowej dla trybu faksu internetowego.
Jeśli miejsce docelowe jest zajęte:
Jeśli miejsce docelowe jest zajęte, urządzenie krótko zaczeka, po czym automatycznie dokona ponownej próby wysłania.
Anulowanie transmisji:
Należy to zrobić w oknie statusu zadania.

- ZATRZYMYWANIE/USUWANIE ZADANIA W TOKU LUB ZAREZERWOWANEGO

W celu ustawienia liczby prób ponownego wybierania i odstępu czasowego między tymi próbami, w przypadku gdy nie można nawiązać połączenia, ponieważ linia jest zajęta, lub z innych powodów:
W "Trybie ustawień" wybierz opcję [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Wysyłania Obrazu] → [Ustawienia Faksu Internetowego] → [Ustawienia Wysyłania] → [Wybierz Ponownie, Gdy Linia Zajęta].
Domyślnie ustawione są dwie próby przeprowadzane w odstępie 3 minut.
W przypadku wystąpienia błędu komunikacji:
Jeśli wystąpi błąd komunikacji lub faks nie odpowiada na połączenie w ciągu ustawionego okresu, automatycznie dojdzie do ponownej próby transmisji po ustawionej przerwie.
Anulowanie transmisji:
Należy to zrobić w oknie statusu zadania.

- ZATRZYMYWANIE/USUWANIE ZADANIA W TOKU LUB ZAREZERWOWANEGO

Aby ustawić liczbę prób ponownego wybierania i odstępu czasowego między tymi próbami, w przypadku gdy transmisja nie powiedzie się w wyniku błędu:
W "Trybie ustawień" wybierz opcję [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Wysyłania Obrazu] → [Ustawienia Faksu Internetowego] → [Ustawienia Wysyłania] → [Wybierz Ponownie, gdy Wystąpi Błąd Połączenia].
Domyślnie ustawione są dwie próby przeprowadzane w odstępie 3 minut.
Powrót do początku