# ODDZIELNE DOPASOWANIE POZYCJI DRUKU NA STRONACH PARZYSTYCH I NIEPARZYSTYCH(POZYCJA DRUKU)

## Przegląd

Funkcja ta umożliwia ustawienie różnych pozycji druku (marginesy) oddzielnie dla stron nieparzystych i parzystych, i drukowanie stron.

- Funkcja ta jest dostępna w środowisku Windows.
- Ta funkcja jest dostępna, jeśli używany jest sterownik drukarki PCL6 lub PCL5c.

## Obsługa

Windows
Kliknij kartę [Zaawansowane], a następnie przycisk [Zgodność].
Kliknij przycisk [Pozycja druku].
Skonfiguruj początkowe pozycje druku odpowiednio dla stron nieparzystych i parzystych, i kliknij przycisk [OK].
Powrót do początku