# USTAWIENIA SKANOWANIA

Pozwala skonfigurować ustawienia związane z funkcją wysyłania obrazów (skanowania, faksu internetowego itd.).
Ustawienia skanowania
Poniższe ustawienia są związane ze skanerem.
Domyślna grupa nadawców
Zapisane tutaj informacje zostaną użyte, gdy w ustawieniach wysyłki podczas skanowania do e-mail nie zostanie wypełnione pole [Odpowiedz-Do].
Nazwa nadawcy
Wprowadź domyślną nazwę nadawcy (maksymalnie 20 znaków).
Adres źródłowy
Wprowadź domyślny adres dla odpowiedzi (maksymalnie 64 znaki).
Jeśli zapisana jest tylko nazwa nadawcy, nie zostanie ona użyta jako informacja o nadawcy.
Ustawienia domyślnego trybu kolorowego
Wybierz ustawienie domyślnego trybu kolorowego zarówno w trybie kolorowym, jak i czarno-białym dla opcji: e-mail, folder sieciowy, FTP oraz Komputer. Wybierz opcję "Wspólne dla skanera", o ile nie wybrano opcji E-mail.
Auto (Mono 2, Skala szarości*), Pełny kolor, Skala szarości, Mono 2
* Podczas skanowania czarno-białego oryginału w trybie kolorowym ustawionym na [Auto]
Wyłącz zmiany ustawień cz.-b. w trybie auto: Wyłącza ustawienie trybu czarno-białego w oknie podstawowym, gdy tryb kolorowy ustawiony jest na Auto.
Początkowy format pliku
Wybierz początkowy format pliku wysyłanego w trybie E-mail, Folder sieciowy, FTP lub Komputer. Wybierz opcję "Wspólne dla skanera", o ile nie wybrano opcji E-mail.
Typ Pliku
PDF, PDF/A, TIFF, JPEG*1, Compact PDF*2, 5, Compact PDF (Najwyższa)*2, 5, Compact PDF/A*4, Compact PDF/A (Najwyższa)*4, Szyfrowany PDF, Szyfrowany/Compact PDF*3, 5, Szyfrowany/Compact PDF (Najwyższa)*3, 5, XPS
*1 Gdy wybrano opcję [Czarno-Biały], format pliku to [TIFF].
*2 Gdy wybrano opcję [Czarno-Biały], format pliku to [PDF].
*3 Gdy wybrano opcję [Czarno-Biały], format pliku to [Szyfrowany PDF].
*4 Gdy wybrano opcję [Czarno-Biały], format pliku to [PDF/A].
*5 Gdy zainstalowany jest zestaw rozszerzający skanera.
Czarno-białe
Tryb kompresji: Brak, MH (G3), MMR (G4)
Kolor/Skala szarości
Współczynnik kompresji danych: Niski, Średni, Wysoki stopień kompresji.
Wyróżniaj czarne litery
Określone strony do pliku
Generuje osobny plik dla każdej zeskanowanej strony podczas skanowania wielu stron.
Jeśli to ustawienie jest włączone, można wybrać liczbę stron dla danego pliku.
Liczba stron
Można wybrać dowolną liczbę stron dla pliku. Można skorzystać z tego ustawienia, gdy włączona jest opcja [Określone Strony do Pliku].
Jeśli wybrany zostanie typ pliku [JPEG], ustawienie [Określone Strony do Pliku] będzie niedostępne.
Tryb kompresji przy przesyłaniu
Wybiera tryb kompresji dla przesyłania przy użyciu funkcji Skanowanie do E-mail lub Faks internetowy. Ustawiony w tym miejscu tryb kompresji jest używany dla wszystkich odbiorców niezależnie od ich indywidualnych ustawień trybu kompresji.
Cz-B
MH (G3), MMR (G4)
Kolor/Skala szarości
Niski, Średni, Wysoki stopień kompresji
Wyróżniaj czarne litery
Ustawienie maksymalnej ilości wysyłanych danych (E-mail)
Aby zapobiec transmisji wyjątkowo dużych plików obrazów w trybie skanowania do e-mail, można ustawić limit rozmiaru pliku od 1MB do 10 MB w krokach co 1 MB. Jeśli całkowita pojemność pliku stworzonego w czasie skanowania oryginału przekroczy limit, plik obrazu zostanie skasowany.
Jeśli nie chcesz ustalać limitu, wybierz [Bez ograniczeń].
To ustawienie powiązane jest z opcją "Ustawienie Maksymalnej Ilości Wysyłanych Danych" w ustawieniach faksu internetowego.
Ustawienie maksymalnej ilości wysyłanych danych (FTP/Komputer/Folder sieciowy)
Można ustawić limit pojemności plików, które można wysyłać za pomocą Skanowania na FTP, Skanowanie do komputera i Skanuj do Folderu Sieciowego. Dostępne limity to 50 MB, 150 MB i 300 MB. Jeśli całkowita pojemność pliku stworzonego w czasie skanowania oryginału przekroczy limit, plik obrazu zostanie skasowany.
Jeśli nie chcesz ustalać limitu, wybierz [Bez ograniczeń].
Podczas operacji rozsyłania, która obejmuje miejsca docelowe zarówno e-mail, jak i faksu internetowego, obowiązuje limit ustawiony w opcji "Ustawienie Maksymalnej Ilości Wysyłanych Danych (E-mail) ".
Ustawienie Bcc
Włącz Bcc
Włącz to ustawienie, aby skorzystać z wysyłania do ukrytych odbiorców. Wyświetla przycisk [Bcc] na ekranie książki adresowej wysyłania obrazów.
Wyświetl Adres Bcc w Ekranie Statusu Zadania
Wyświetla adresy Bcc w oknie statusu zadania i na zakładce listy adresów.
Wyłącz funkcję skanowania
Wybierz tą opcję, aby wyłączyć funkcję zdalnego skanowania PC.
Ustawienie adresu domyślnego
Ustawienie adresu domyślnego

Istnieje możliwość zaprogramowania domyślnego adresu, dzięki czemu będzie można wysyłać zeskanowane obrazy po prostu poprzez naciśnięcie przycisku [Kopiowanie Kolorowe] lub [Kopiowanie Cz-B] bez podawania adresu. Jeśli wybrano opcję [Używaj adresu e-mail użytkownika do logowania.], adres e-mail użytkownika ustawiony jest jako domyślne miejsce docelowe.
Jeśli wybrano opcję "Zastosuj folder domowy użytkownika podczas logowania", domyślny adres jest folderem domowym zalogowanego użytkownika.

Jeśli użytkownik loguje się za pomocą uwierzytelniania wewnętrznego (uwierzytelnianie przez urządzenie), ustawienia folderu domowego zalogowanego użytkownika można skonfigurować, wybierając opcję "Rejestracja użytkownika" na "Liście Użytkowników" w opcji "Kontrola Użytkownika". Jeśli użytkownik loguje się za pomocą uwierzytelniania zewnętrznego (uwierzytelnianie przez sieć), ustawienia folderu domowego można skonfigurować, wybierając opcję "Ustawienia Globalnej Książki Adresowej", "Konfiguracja LDAP" w "Ustawieniach Sieciowych".

Można ustawić tylko jeden domyślny adres dla funkcji Skanowanie do e-mail, Skanowanie do FTP, Skanowanie do komputera lub Skanowanie do folderu sieciowego.

### Dodaj Wybrany

Wybierz adres, który ma być używany jako domyślny.

###### Używaj adresu e-mail użytkownika do logowania.

Adres e-mail zalogowanego użytkownika jest ustawiony jako adres domyślny.
Wybierz następujące elementy według potrzeb.

Element | Opis
--- | ---
Zastosuj również do ekranu faksu/I-Fax | Aby zrezygnować ze stosowania adresu e-mail zalogowanego użytkownika jako domyślnego miejsca docelowego, z poziomu ekranu Faks/I-Fax zaznacz pole wyboru [Zastosuj również do ekranu faksu/I-Fax], aby wybrać dla niego ustawienie .
Zezwalaj na anulowanie | Wprowadzany automatycznie adres E-mail użytkownika loginu można anulować. Aby anulować, naciśnij przycisk [Anuluj] na panelu sterowania.

###### Wybierz z książki adresowej

- Aby wyświetlić żądaną książkę adresową, wybierz wyszukiwanie według alfabetu lub kategorii z listy [Indeks]. Możesz wybrać liczbę wyświetlanych adresów, wybierając opcję [Wyświetl Elementy].
- Po wybraniu żądanej nazwy adresu i naciśnięciu przycisku [Zapisz] wybrany adres można ustawić jako adres domyślny.

Powrót do początku