# REGULACJA INTENSYWNOŚCI KOPII(INTENSYWNOŚĆ)

## Przegląd

Ta funkcja służy do regulacji intensywności (nasycenia) obrazu na kolorowej kopii.
Intensywność należy wybrać przed zeskanowaniem oryginału.
Funkcji nie można łączyć z funkcjami [Kopia Kopii] ani [Wzmocnienie Tonu Koloru] dostępnymi w menu Ekspozycja.

## Obsługa

Naciśnij przycisk [Inne], a następnie przycisk [Intensywność].
Naciśnij przycisk lub przesuń suwak, aby wyregulować intensywność.
Po wprowadzeniu ustawień naciśnij kolejno oraz przycisk [Cofnij].
Anulowanie ustawienia intensywności:
Naciśnij przycisk [Wył.].
Ułóż oryginał i naciśnij przycisk [Podgląd].
Ułóż oryginał na tacy automatycznego podajnika dokumentów lub na szybie dokumentów.

- AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW (ADF)
- SZYBA DOKUMENTÓW

Sprawdź podgląd obrazu na ekranie podglądu.
Sprawdź, czy wprowadzone ustawienia dają wymagane wyniki.
Anulowanie wszystkich ustawień:
Naciśnij przycisk [CA].
Naciśnij przycisk [Kopiowanie Kolorowe] aby rozpocząć kopiowanie.
W przypadku wykonywania jednego zestawu kopii nie trzeba określać liczby kopii.
Wykonywanie dwóch lub większej liczby zestawów kopii:
Naciśnij przycisk liczby kopii, aby określić liczbę kopii.
Powrót do początku