# REJESTRACJA FORMATU WŁASNEGO (PODAJNIK BOCZNY)

W tej części zostanie omówiony podajnik papieru i ustawienia podajnika papieru.
Jeśli często używasz niestandardowego rozmiaru papieru w podajniku bocznym, zarejestruj wcześniej ten rozmiar papieru.
Zarejestrowanie formatu papieru wyeliminuje potrzebę ustawiania tego formatu za każdym razem, gdy będzie potrzebny.
Można zarejestrować do trzech formatów papieru.
Naciśnij przycisk ([Ust. Użytk. 1] do [Ust. Użytk. 7]), pod którym chcesz zarejestrować lub zmienić format papieru, a zostanie wyświetlony ekran rejestracji.
Zdecyduj, czy chcesz wprowadzić format w mm („Wprowadzenie Formatu-AB”) czy w calach („Wprowadzenie Formatu-Cm”), po czym ustaw wymiary X i Y papieru.
„Wprowadzenie Formatu-AB”
Kierunek X można ustawić w zakresie od 140 mm (lub 148, jeżeli zainstalowany jest finiszer) do 432 mm. Domyślne ustawienie fabryczne to 420 mm.
Kierunek Y można ustawić w zakresie od 90 mm do 297 mm. Domyślne ustawienie fabryczne to 297 mm.
„Wprowadzenie Formatu-Cm”
Kierunek X można ustawić w zakresie od 5-1/2" (lub 5-7/8", jeżeli zainstalowany jest finiszer) do 17". Fabryczne ustawienie domyślne to 17".
Kierunek Y można ustawić w zakresie od 3-5/8" do 11-5/8". Fabryczne ustawienie domyślne to 11".
Powrót do początku