# CZYSZCZENIE MODUŁU LASERA

## Przegląd

Gdy moduł lasera wewnątrz urządzenia zabrudzi się, na drukowanych obrazach mogą pojawić się wzory w kształcie linii (kolorowe linie). Jeżeli pojawią się wzory w kształcie linii (kolorowe linie), wyczyść moduł lasera.
Rozpoznawanie linii (kolorowych linii) spowodowanych przez zabrudzony moduł lasera

- Kolorowe linie zawsze pojawiają się w tym samym miejscu. (Linie te nigdy nie są czarne.)
- Kolorowe linie pojawiają się równolegle do kierunku pobierania papieru.
- Kolorowe linie pojawiają się nie tylko na wydrukach z kopiarki, lecz również na wydrukach z komputera. (Takie same linie są widoczne na kopiach i wydrukach).

## Obsługa

Otwórz pokrywę przednią.
Przesuń blokadę pojemnika ze zużytym tonerem do pozycji otwartej, popchnij pojemnik z tonerem w dół do momentu jego zatrzymania, a następnie powoli unieś go i wyciągnij z urządzenia.
Wyjmij narzędzie czyszczące modułu lasera.
Narzędzie czyszczące jest przymocowane do przedniej pokrywy.
(1) Pociągnij za prawą stronę narzędzia czyszczącego, aby zdjąć je z zaczepu.
(2) Przełóż je nad zaczepem, aby obrócić je tyłem.
(3) Obróć narzędzie wokół występu, aby zdjąć je z lewego zaczepu.
Upewnij się, że końcówka czyszcząca narzędzia czyszczącego nie jest zabrudzona.
Jeżeli końcówka czyszcząca jest brudna, należy ją zdjąć z narzędzia i zastąpić nową. Procedura wymiany końcówki czyszczącej opisana została w krokach 5 do 7. Jeżeli końcówka czyszcząca nie jest brudna, przejdź do kroku 8.
Otwórz wewnętrzną pokrywę i wyjmij zapasową końcówkę czyszczącą.
Zapasowe końcówki są przechowywane na wewnętrznej pokrywie.
Chwyć końcówkę czyszczącą i wyciągnij ją z pokrywy.
Zdejmij zabrudzoną końcówkę z narzędzia czyszczącego.
Trzymając narzędzie pewnie w miejscu mocowania końcówki użyj drugiej dłoni, aby przycisnąć zaczep, który zabezpiecza końcówkę, a następnie zdemontuj końcówkę.
Zdjętą końcówkę umieść z powrotem na wewnętrznej pokrywie. Po wymianie końcówki należy zamknąć pokrywę wewnętrzną.
Załóż nową końcówkę czyszczącą na narzędzie czyszczące.
Ustaw haczyk końcówki czyszczącej w linii z otworem mocującym narzędzia czyszczącego. Przytrzymaj mocno końcówkę i dociśnij narzędzie.
Skieruj końcówkę czyszczącą w dół i powoli wsuń narzędzie do otworu, który ma zostać wyczyszczony.
Upewnij się, że narzędzie jest skierowane do dołu. Obszary wymagające czyszczenia są oznaczone symbolem podobnym do rysunku (A).
Włóż narzędzie czyszczące do końca otworu, a następnie wyciągnij je.
Pociągnij narzędzie czyszczące do momentu, gdy końcówka narzędzia opuści czyszczoną powierzchnię modułu lasera.
Powtórz krok 9 dwa lub trzy razy, a następnie wyjmij narzędzie czyszczące.
Powtórz kroki od 8 do 10, aby wyczyścić wszystkie otwory (4 otwory) w module lasera.
Moduł lasera ma cztery otwory, które należy wyczyścić.
Wyczyść wszystkie otwory.
Schowaj narzędzie czyszczące.
(1) Załóż narzędzie czyszczące na występ i obróć je wokół niego, a następnie umieść końcówkę (stronę czyszczącą) na lewym zaczepie.
(2) Umieść prawą stronę narzędzia czyszczącego nad zaczepem.
(3) Obróć narzędzie, aby zamocować je na zaczepie.
Wsuń pojemnik na zużyty toner do urządzenia.
Dociskaj pojemnik do momentu jego zatrzaśnięcia.
Zablokuj pojemnik na zużyty toner.
Przesuń blokadę pojemnika na zużyty toner do pozycji zamkniętej.
Zamknij pokrywę przednią.
Powrót do początku