# WYSYŁANIE TEGO SAMEGO OBRAZU DO WIELU ODBIORCÓW(TRANSMISJA ROZSYŁANIA)

## Przegląd

Istnieje możliwość wysłania tego samego zeskanowanego obrazu w ramach pojedynczej operacji do wielu miejsc docelowych trybu skanowania, faksu internetowego i faksu.
W jednej operacji wysyłania można wysyłać do 500 odbiorców.
Wygodnie jest zapisać miejsca docelowe używane często do transmisji rozsyłania jako kontakty lub grupy.
W ramach jednego kontaktu można zapisać maksymalnie 500 miejsc docelowych. W celu wywołania wielu numerów faksów podczas operacji rozsyłania wystarczy nacisnąć przycisk kontaktu lub grupy.
Faksy można również wysyłać przy użyciu przycisku wyboru bezpośredniego, ustawiając pole wyboru dla opcji [Skonfiguruj Adres Jako Często Używany], aby wybrać podczas rejestrowania adresu. Aby tymczasowo usunąć miejsce docelowe z listy zapisanych adresów, należy otworzyć okno potwierdzenia szczegółów i usunąć miejsce docelowe z poziomu tego okna.
Dane są transmitowane, z pominięciem łączy do adresów dla funkcji "Skanuj do FTP" i "Skanuj do folderu sieciowego".

- Jeśli oryginał jest kolorowy i wybrano tryb kolorowy „Pełny Kolor”, oryginał zostanie wysłany do miejsc docelowych trybu faksu internetowego i faksu w trybie Mono2. Długi oryginał też jest wysyłany w trybie Mono2.
- Aby wysłać ten sam obraz na adres faksu do wszystkich miejsc docelowych, należy nacisnąć przycisk [Wyślij ten sam obraz na adres faksu] na panelu sterowania.

Aby zarejestrować odbiorców w kontakcie lub grupie:
Naciśnij przycisk [Zarejestruj/Edytuj Adres] w oknie podstawowym lub w oknie książki adresowej na panelu sterowania. Możesz również nacisnąć ikonę [Zarejestruj/Edytuj Adres W Książce Adresowej], znajdującą się na ekranie głównym. Więcej informacji można znaleźć w częściach "ZAPISYWANIE ADRESÓW Z POZIOMU WPISÓW BEZPOŚREDNICH" i "ZAPISYWANIE ADRESÓW Z POZIOMU FUNKCJI GLOBALNEGO WYSZUKIWANIA" lub "ZAPISYWANIE GRUP".

## Obsługa

Ułóż oryginał.
Ułóż oryginał na tacy automatycznego podajnika dokumentów lub na szybie dokumentów.

- AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW (ADF)
- SZYBA DOKUMENTÓW

Określ wszystkich odbiorców.

- WYWOŁYWANIE ODBIORCÓW Z KSIĄŻKI ADRESOWEJ
- WYŚWIETLANIE LISTY WYBRANYCH ODBIORCÓW
- UŻYWANIE NUMERU WYSZUKIWANIA DO WYWOŁANIA ODBIORCY
- RĘCZNE WPROWADZANIE ADRESU
- OKREŚLANIE FOLDERU SIECIOWEGO
- WYWOŁYWANIE ODBIORCÓW Z GLOBALNEJ KSIĄŻKI ADRESOWEJ
- KORZYSTANIE Z REJESTRU TRANSMISJI W CELU PONOWNEGO WYSŁANIA

- Przyciski wyboru bezpośredniego, których nie można używać podczas operacji rozsyłania, są wyświetlone na szaro i nie można ich wybrać.
- Jeśli w ramach transmisji rozsyłania wybrany będzie adres przypisany do funkcji Skanowanie do FTP lub Skanowanie do folderu sieciowego, operacja wysyłania łącza w wiadomości e-mail nie zostanie przeprowadzona.

- Aby przełączać typy dostarczania (Do/Cc/Bcc), naciśnij .
- Jeśli w „Trybie ustawień” jest włączona opcja [Ustawienia Wysył. Obrazów] → [Ustawienia Operacji] → [Ustawienia Domyślne] → [Podaj Nast. Klucz Adresowy przy Ust. Komun], przed ustawieniem kolejnego odbiorcy należy nacisnąć .
- Aby wysłać ten sam obraz (Mono2), co obraz wysłany na adres faksu do wszystkich odbiorców, należy nacisnąć przycisk [Wyślij ten sam obraz na adres faksu] na panelu sterowania.
- Aby wysłać ten sam obraz (Mono2), co obraz wysłany na adres faksu internetowego do wszystkich odbiorców, należy nacisnąć przycisk [Wyślij ten sam obraz na adres I-faksu] na panelu sterowania.

Naciśnij przycisk [Potwierdź adres] na panelu sterowania.
Potwierdź odbiorcę.
Anulowanie ustawionego miejsca docelowego:
Naciśnij przycisk miejsca docelowego, które ma zostać usunięte, aby wyczyścić jego zaznaczenie.
Naciśnij przycisk [Start], aby rozpocząć skanowanie oryginału.
Naciśnij przycisk [Podgląd], aby wyświetlić podgląd obrazu przed wysłaniem faksu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „SPRAWDZANIE OBRAZU DO WYSŁANIA”.

- Jeśli oryginały zostały włożone do podajnika dokumentów, wszystkie strony zostaną zeskanowane.
  Po zakończeniu skanowania i transmisji wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy.
- Jeśli oryginał został umieszczony na szybie dokumentów, należy skanować po jednej stronie naraz.
  Po zakończeniu skanowania ułóż następny oryginał i naciśnij przycisk [Start]. Powtarzaj te czynności, aż wszystkie strony zostaną zeskanowane, a następnie naciśnij przycisk [Koniec].
  Po zakończeniu transmisji wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy.

Powrót do początku