# CZĘŚĆ ZEWNĘTRZNA

W tej części opisano nazwy i funkcje poszczególnych elementów znajdujących się na zewnątrz urządzenia.
×
Automatyczny podajnik dokumentów
Ten element automatycznie podaje i skanuje wiele oryginałów. Obie strony dwustronnych oryginałów mogą zostać automatycznie zeskanowane za jednym razem.
- AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW (ADF)
×
Pokrywa przednia
Otwórz tę pokrywę, aby przełączyć włącznik główny do pozycji "Wł." lub "Wył." lub wymienić pojemnik z tonerem.
- WŁĄCZANIE ZASILANIA
– WYMIANA POJEMNIKA Z TONEREM
×
Taca odbiorcza (taca środkowa)*
Na tę tacę trafiają zadrukowane arkusze.
×
Panel operacyjny
Na tym panelu znajduje się przycisk [Zasilanie], kontrolka/przycisk [Oszczędzanie Energii], przycisk [Ekran główny (Home)], wyłącznik główny i panel dotykowy. Użyj panelu dotykowego, aby włączyć dowolną z tych funkcji.
- PANEL OPERACYJNY
×
Prawa taca*
Ustawiona tak, aby wydruki trafiały na nią w miarę potrzeby. Ustawiając urządzenie tak, aby oryginały odebrane za pośrednictwem faksu lub faksu internetowego trafiały na tę tacę, możesz oddzielić je od wydrukowanych kopii.
×
Finiszer*
Służy do zszywania arkuszy.
Można również zainstalować opcjonalny moduł dziurkacza, który służy do wykonywania otworów w wydrukach.
- FINISZER
×
Finiszer siodłowy*
Ten moduł zszywa i składa wydruki. Można również zainstalować opcjonalny moduł dziurkacza, który służy do wykonywania otworów w wydrukach.
- FINISZER SIODŁOWY
×
Moduł podajnika papieru*
Ten moduł pośredniczy między urządzeniem a finiszerem siodłowym, przesyłając zadrukowany papier do finiszera siodłowego.
×
Port USB (typ A)
Służy do podłączania urządzenia USB, na przykład pamięci USB.
Należy używać ekranowanego kabla USB.
Obsługuje standard USB 2.0 (Hi-Speed).
×
Klawiatura
Możesz używać jej zamiast klawiatury programowej wyświetlanej na panelu dotykowym. Jeżeli jej nie używasz, klawiatura może zostać schowana pod panelem operacyjnym.
×
Taca 1
Przechowuj papier w tej tacy.
- UMIESZCZANIE PAPIERU W PODAJNIKU
×
Podajnik 2*
Przechowuj papier w tym podajniku.
- UMIESZCZANIE PAPIERU W PODAJNIKU
×
Podajnik 3*
Przechowuj papier w tym podajniku.
- UMIESZCZANIE PAPIERU W PODAJNIKU
×
Podajnik 3*
Przechowuj papier w tym podajniku.
- PODAJNIK 3 – 4 (PODSTAWA/KASETA NA 500 I 2000 ARKUSZY)
×
Podajnik 4*
Przechowuj papier w tym podajniku.
- UMIESZCZANIE PAPIERU W PODAJNIKU
×
Podajnik 4*
Przechowuj papier w tym podajniku.
- PODAJNIK 3 – 4 (PODSTAWA/KASETA NA 500 I 2000 ARKUSZY)
×
Podajnik 5 (MX-LC11)*
Przechowuj papier w tym podajniku.
- UMIESZCZANIE PAPIERU W TACY DUŻEJ POJEMNOŚCI
×
Podajnik boczny
Użyj tego podajnika, aby wprowadzać papier do urządzenia ręcznie.
W przypadku wkładania papieru większego niż A4R lub 8-1/2" x 11"R należy wysunąć prowadnicę.
- ŁADOWANIE PAPIERU DO PODAJNIKA BOCZNEGO
Naciśnij nazwę, aby wyświetlić szczegóły.
* Opcjonalnie Powrót do początku