# WYBÓR TRYBU SKANERA SIECIOWEGO

Tryb skanera sieciowego można wybrać z poziomu ekranu głównego lub z poziomu dowolnego trybu pracy w następujący sposób:

## Obsługa

### Zmiana trybów z poziomu ekranu głównego

1. #### Dotknij ikony wskazującej tryb skanera sieciowego

   Wybierz opcję [E-mail], [FTP/Pulpit], [Folder sieciowy] lub [Faks internetowy].
   Wyświetlony zostanie ekran początkowy wybranego trybu.

### Zmiana trybu z poziomu innego trybu

1. #### Naciśnij wskaźnik trybu

2. #### Dotknij opcji [Wysyłanie Obrazów]

   Domyślnie wyświetlony zostanie ekran trybu faksu.

   ###### Zmiana ekranu początkowego wyświetlanego po naciśnięciu przycisku [Wysyłanie Obrazów] na wskaźniku trybu:

   W "Trybie ustawień (administrator)” wybierz [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Wysyłania Obrazów] → [Ustawienia Operacji] → [Ustawienia Domyślne] → [Domyślne Ustawienia Wyświetlania].

3. #### Dotknij , a następnie wybierz opcję [E-mail], [FTP/Pulpit], [Folder sieciowy] lub [Faks internetowy]

   Wyświetlony zostanie ekran początkowy wybranego trybu.

Powrót do początku