# USTAWIENIA ZABEZPIECZEŃ

Poniżej znajduje się lista pozycji ustawień, domyślnych ustawień fabrycznych oraz nałożonych na nie ograniczeń.
W zależności od danych technicznych urządzenia i zainstalowanych urządzeń peryferyjnych, niektóre ustawienia mogą być niedostępne.
U: Wszyscy użytkownicy; A: Administrator systemu/Administrator

Element | Domyślne ustawienie fabryczne | U | A
--- | --- | --- | ---
| Ustawienia zabezpieczeń
| Zmień hasło
| - | Nie | Tak
| Kontrola portów
| Nie | Tak
| Port serwera
| Nie | Tak
| HTTP
| Włączone | Nie | Tak
| Numer portu
| 80 | Nie | Tak
| HTTPS
| Włączone | Nie | Tak
| Numer portu
| 443 | Nie | Tak
| Druk FTP
| Włączone | Nie | Tak
| Numer portu
| 21 | Nie | Tak
| Druk z wykorzystaniem portu RAW
| Włączone | Nie | Tak
| Numer portu
| 9100 | Nie | Tak
| LPD
| Włączone | Nie | Tak
| Numer portu
| 515 | Nie | Tak
| IPP
| Włączone | Nie | Tak
| Numer portu
| 631 | Nie | Tak
| IPP-SSL
| Wyłączone | Nie | Tak
| Numer portu
| 443 | Nie | Tak
| Odbiór wydruku w tandemie
| Włączone | Nie | Tak
| Numer portu
| 50001 | Nie | Tak
| Skanowanie do komputera
| Włącz | Nie | Tak
| Numer portu
| 52000 | Nie | Tak
| Zdalny panel operacyjny
| Włączone | Nie | Tak
| Numer portu
| 5900 | Nie | Tak
| SNMPD
| Włączone | Nie | Tak
| Telnet
| Włączone | Nie | Tak
| NBT/WINS
| Wyłączone | Nie | Tak
| JCP
| Wyłączone | Nie | Tak
| RARP
| Wyłączone | Nie | Tak
| SMTP
| Włączone | Nie | Tak
| WSD
| Włączone | Nie | Tak
| Rozszerzenie urządzenia USB*1
| Włączone | Nie | Tak
| Sharp OSA (Platforma rozszerzeń)
| Nie | Tak
| HTTP
| Włączone | Nie | Tak
| Numer portu
| 10080 | Nie | Tak
| HTTPS
| Włączone | Nie | Tak
| Numer portu
| 10443 | Nie | Tak
| Port klienta
| Nie | Tak
| HTTP
| Włączone | Nie | Tak
| HTTPS
| Włączone | Nie | Tak
| FTP
| Włączone | Nie | Tak
| FTPS
| Włączone | Nie | Tak
| SMTP
| Włączone | Nie | Tak
| SMTP-SSL
| Włączone | Nie | Tak
| POP3
| Włączone | Nie | Tak
| POP3-SSL
| Włączone | Nie | Tak
| PUŁAPKA SNMP
| Włączone | Nie | Tak
| Powiadom o zakończeniu zadania
| Włączone | Nie | Tak
| LDAP
| Włączone | Nie | Tak
| LDAP-SSL
| Włączone | Nie | Tak
| SMB/WINS
| Włączone | Nie | Tak
| SNTP
| Włączone | Nie | Tak
| mDNS
| Włączone | Nie | Tak
| Wysyłanie wydruku w tandemie
| Włączone | Nie | Tak
| Kopia bezpieczeństwa (Wyślij)
| Włącz*4 | Nie | Tak
| Ustawienia filtra
| Wyłączone | Nie | Tak
| Ustawienia filtra adresu IP
| Nie | Tak
| Tryb filtra
| Dozwolone | Nie | Tak
| Adresy filtra od 1 do 4
| Nie | Tak
| Początkowy adres IP
| 0.0.0.0 | Nie | Tak
| Końcowy adres IP
| 0.0.0.0 | Nie | Tak
| Ustawienia filtra adresu MAC
| Nie | Tak
| Adresy filtra od 1 do 10
| 0 | Nie | Tak
| Ustawienia SSL
| Nie | Tak
| Port serwera
| Nie | Tak
| HTTPS
| Włączone | Nie | Tak
| IPP-SSL
| Wyłączone | Nie | Tak
| Przekierowanie HTTP na HTTPS dla dostępu do strony internetowej urządzenia
| Wyłączone | Nie | Tak
| Port klienta
| Nie | Tak
| HTTPS
| Włączone | Nie | Tak
| FTPS
| Włączone | Nie | Tak
| SMTP-SSL
| Włączone | Nie | Tak
| POP3-SSL
| Włączone | Nie | Tak
| LDAP-SSL
| Włączone | Nie | Tak
| Poziom szyfrowania
| Niski | Nie | Tak
| Informacje o certyfikatach
| - | Nie | Tak
| Ustawienie IEEE802.1X
| Nie | Tak
| Autoryzacja IEEE802.1X
| Wyłączone | Nie | Tak
| Metoda autoryzacji EAP
| EAP-TLS | Nie | Tak
| Nazwa użytkownika EAP
| - | Nie | Tak
| Hasło
| - | Nie | Tak
| Autoryzacja serwera
| Włączone | Nie | Tak
| Limit czasu EAP
| 10 sekundy | Nie | Tak
| Liczba ponownych prób EAP
| 3 połączenia | Nie | Tak
| Informacje o certyfikatach
| - | Nie | Tak
| Ustawienie usuwania danych*2
| Wyłącz | Nie | Tak
| Odblok. możliw. zmian na pliku/folderze*2
| - | Nie | Tak
| Ustawienia IPsec
|  | Nie
| IPsec
| Wyłączone | Nie | Tak
| Ustawienia IKEv1
|  | Nie
| Klucz wstępnie udostępniany
| - | Nie | Tak
| Okres użytkowania SA (czas)
| 28800 sekundy | Nie | Tak
| Okres użytkowania SA (rozmiar)
| 28 800 KB (10 mm (1/2")) | Nie | Tak
| Okres użytkowania IKE
| 30 sekundy | Nie | Tak
| Zasady IPsec
| - | Nie | Tak
| Drukowanie ukrytego wzoru
| Nie | Tak
| Ustawienia domyślne
| Ustawienie druku ukrytego wzoru
| Standardowa | Nie | Tak
| Kolor druku
| Czarny | Nie | Tak
| Ekspozycja
| Standardowa | Nie | Tak
| Rozmiar czcionki
| 48 punktów | Nie | Tak
| Kąt
| 0 st. | Nie | Tak
| Styl czcionki
| Standardowa | Nie | Tak
| Wzór maskowania
| Wzór 1 | Nie | Tak
| Metoda drukowania
| Widoczność znaków. | Nie | Tak
| Ustawienia treści druku
| Nie | Tak
| Ustawione słowo
| Włączone, NIE KOPIOWAĆ | Nie | Tak
| Tekst ustalony
| WŁ. | Nie | Tak
| Numer seryjny urządzenia
| Wyłączone | Nie | Tak
| ID konta zadania
| Wyłączone | Nie | Tak
| Login/Numer użytkownika
| Wyłączone | Nie | Tak
| Nr kontrolny
| Wyłączone | Nie | Tak
| Data/czas
| Wyłączone | Nie | Tak
| Wyłącz możliwość wpisu bezpośredniego
| Wyłączone | Nie | Tak
| Kontrast
| Nie | Tak
| Czarny
| 5 | Nie | Tak
| Magenta
| 5 | Nie | Tak
| Cyjan
| 5 | Nie | Tak
| Rejestracja własnego tekstu
| - | Nie | Tak
| Drukowanie informacji monitorujących
| - | Nie | Tak
| Ustawienie drukowania informacji monitorujących
| Wyłączone | Nie | Tak
| Dane drukowania
| Nie | Tak
| Numer seryjny urządzenia
| Włączone | Nie | Tak
| Tekst
| Wyłączone | Nie | Tak
| ID konta zadania
| Włączone | Nie | Tak
| Login/Numer użytkownika
| Włączone | Nie | Tak
| Data/czas
| Włączone | Nie | Tak
| Wybierz kolor drukowania
| Czarny | Nie | Tak
| Pozycja druku
| Nie | Tak
| Pozycja pionowa
| Nie | Tak
| Drukowanie na górnej części kartki
| Wyłączone | Nie | Tak
| Drukowanie na dolnej części kartki
| Włączone | Nie | Tak
| Pozycja pozioma
| Nie | Tak
| Drukowanie z lewej strony kartki
| Włączone | Nie | Tak
| Drukowanie z prawej strony kartki
| Wyłączone | Nie | Tak
| Wybierz zadanie do wydrukowania
| Nie | Tak
| Kopia
| Włączone | Nie | Tak
| Drukarka
| Włączone | Nie | Tak
| Wydruki (Przechowywanie dokumentów)
| Włączone | Nie | Tak
| Odbiór faksu internetowego*3
| Włączone | Nie | Tak
| Wydruki list
| Włączone | Nie | Tak
| Inicj. dane prywatne/dane w urz.
| - | Nie | Tak

*1 Wyświetlane, gdy moduł komunikacji aplikacji lub klucz produktu modułu konta zewnętrznego są włączone.
*2 Wyświetlane, gdy moduł ochrony danych jest włączony
*3 Wyświetlane, gdy funkcja faksu internetowego jest włączona.
*4 Wyświetlane, gdy moduł ochrony danych jest zainstalowany

Powrót do początku