# CZYSZCZENIE KORONY GŁÓWNEJ BĘBNA FOTOPRZEWODZĄCEGO

## Przegląd

Jeżeli po wyczyszczeniu szyby dokumentów i automatycznego podajnika dokumentów nadal pojawiają się czarne lub kolorowe linie, użyj elementu czyszczącego koronę, aby wyczyścić główną koronę bębna fotoprzewodzącego.

- Jeżeli wyczyszczenie korony głównej bębna fotoprzewodzącego nie rozwiąże problemu, trzy razy przesuń pokrętło w tę i z powrotem.
- Przesuwając pokrętło w celu oczyszczenia korony, przesuwaj je powoli w obie strony.

## Obsługa

Otwórz pokrywę przednią.
Przesuń blokadę pojemnika ze zużytym tonerem do pozycji otwartej, popchnij pojemnik z tonerem w dół do momentu jego zatrzymania, a następnie powoli unieś go i wyciągnij z urządzenia.
Wyjmij element czyszczący korony.
Element czyszczący korony jest przymocowany do przedniej pokrywy.

1. Naciśnij prawą stronę elementu czyszczącego, aby zdjąć go z zaczepu.
2. Przesuń go nad zaczepem, aby umieścić go z boku.
3. Obróć element wokół występu (A), aby zdjąć go z lewego zaczepu.

Wyczyść koronę główną.
Delikatnie wsuń element czyszczący korony do końca otworu, a następnie delikatnie go wysuń.
Wsuń element w taki sposób, aby etykieta (A) po stronie czyszczonego elementu oraz etykieta (B) po stronie elementu czyszczącego były zorientowane jak na rysunku.
Powtórz krok 4 ze wszystkimi koronami głównymi.
Urządzenie ma 4 otwory, które należy wyczyścić, zgodnie z rysunkiem.
Umieść element czyszczący korony w pierwotnej pozycji.

1. Zaczep element czyszczący na występie i obróć go, a następnie umieść jego koniec (strona bez uchwytu) na zaczepie po lewej stronie.
2. Umieść prawą stronę elementu czyszczącego korony nad zaczepem i umieść go z tyłu.
3. Umieść element czyszczący korony z powrotem na zaczepie.

Zamontuj pojemnik na zużyty toner.
Wsuń pojemnik od góry pod kątem. (W przeciwnym kierunku niż podczas wyciągania.)
Wsuń pojemnik na zużyty toner do urządzenia.
Dociskaj pojemnik do momentu jego zatrzaśnięcia.
Zablokuj pojemnik na zużyty toner.
Przesuń blokadę pojemnika na zużyty toner do pozycji zamkniętej.
Zamknij pokrywę przednią.
Powrót do początku