# WYMIANA TONERA MODUŁU PIECZĘCI

## Przegląd

Jeżeli moduł pieczęci (AR-SU1) jest zainstalowany w automatycznym podajniku dokumentów, a wykonywane pieczęcie uległy rozjaśnieniu, należy wymienić pojemnik (AR-SV1).
Materiały eksploatacyjne
Pojemnik pieczęci (2 w kartonie) AR-SV1

## Obsługa

Otwórz tacę podajnika dokumentów.
Wyjmij pusty pojemnik pieczęci.
Włóż nowy pojemnik pieczęci.
Zamknij tacę podajnika dokumentów.
Powrót do początku