# DOZWOLONE TYPY PAPIERU

W tej części opisano typy papieru, których można używać i typy papieru, których nie można używać.
Wszystkie typy papieru inne niż zwykły papier są nazywane nośnikami specjalnymi.

- Papier dozwolony
- Papier, którego nie można używać
- Niezalecany papier

- Na rynku dostępne są różne typy papieru, niektórych z nich nie można używać w tym urządzeniu.
  Przed użyciem jakiegokolwiek papieru, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym lub autoryzowanym punktem serwisowym.
- Jakość obrazu i utrwalanie toneru na papierze zależy od warunków otoczenia, warunków pracy i charakterystyki papieru, co ma wpływ na gorszą jakość obrazu od tego powstałego na standardowym papierze firmy Sharp.
  Przed użyciem jakiegokolwiek papieru, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym lub autoryzowanym punktem serwisowym.
- Użycie niezalecanego lub niedozwolonego papieru może powodować nierówne podawanie, zacięcia, słabe utrwalenie toneru (toner nie przyczepia się odpowiednio do papieru i można go zdrapać) lub uszkodzenie urządzenia.
- Użycie nierekomendowanego papieru może powodować zacięcia lub słabą jakość wydruków. Przed użyciem niezalecanego papieru sprawdź, czy drukowanie może przebiegać poprawnie.

Papier dozwolony
Charakterystyka zwykłego papieru, grubego papieru i cienkiego papieru

Zwykły Papier | Standardowy papier Sharp 80 g/m2 (21 funtów). Charakterystyka papieru znajduje się w „Instrukcji wprowadzającej”, w części „CHARAKTERYSTYKA STANDARDOWEGO PAPIERU SHARP”. Standardowy zwykły papier inny niż firmy Sharp 60 g/m2 – 105 g/m2 (16 – 28 funtów.)
Gruby papier | 106 g/m2 – 300 g/m2 (29 – 110 funtów. – okładka)
Cienki papier | 55 g/m2 – 59 g/m2 (13 – 16 funtów.)

Papier ekologiczny, papier kolorowy i papier dziurkowany muszą mieć taką samą specyfikację jak papier zwykły.
Przed użyciem jakiegokolwiek papieru skontaktuj się z przedstawicielem handlowym lub autoryzowanym punktem serwisowym.
Typy papieru, które można ustawić w każdym podajniku

- Szczegółowe informacje na temat formatów i typów papieru, które można załadować do każdego z podajników znajdują się w "Instrukcji wprowadzającej", w części "DANE TECHNICZNE" oraz w części "USTAWIENIA PODAJNIKA", w "Trybie ustawień" "Podręcznika użytkownika".
- Papier ekologiczny, papier kolorowy i papier dziurkowany muszą mieć taką samą specyfikację jak papier zwykły.
  Przed użyciem jakiegokolwiek papieru, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym lub autoryzowanym punktem serwisowym.

| Podajniki 1 – 4 (podajnik 2 – 4 kiedy zainstalowana jest podstawa/1 kaseta/2 kasety/3 kasety na 500 arkuszy każda, podajnik 2 kiedy zainstalowana jest podstawa/kaseta na 500 i 2000 arkuszy) | Podajnik 3 – 4 (podstawa/kaseta na 500 i 2000 arkuszy) | Podajnik boczny | Podajnik 5 (podajnik o dużej pojemności)
--- | --- | --- | --- | ---
Zwykły Papier | Dozwolony | Dozwolony | Dozwolony | Dozwolony
Gruby papier 1* | Dozwolony | - | Dozwolony | -
Gruby papier 2* | - | - | Dozwolony | -
Gruby papier 3* | - | - | Dozwolony | -
Cienki papier | - | - | Dozwolony | -
Pre-print | Dozwolony | Dozwolony | Dozwolony | Dozwolony
Papier Z Makulatury | Dozwolony | Dozwolony | Dozwolony | Dozwolony
Papier firmowy | Dozwolony | Dozwolony | Dozwolony | Dozwolony
Dziurkowany | Dozwolony | Dozwolony | Dozwolony | Dozwolony
Kolor | Dozwolony | Dozwolony | Dozwolony | Dozwolony
Etykiety | - | - | Dozwolony | -
Papier błyszczący | - | - | Dozwolony | -
Folia przeźroczysta (S4BG68) | - | - | Dozwolony | -
Papier indeksowy | - | - | Dozwolony | -
Koperta | - | - | Dozwolony | -

*
  "Gruby papier 1" to gruby papier o gramaturze do 220 g/m2 (110 funtów, indeksowy), "Gruby papier 2" to gruby papier o gramaturze do 256 g/m2 (140 funtów, indeksowy), a "Gruby papier 3" to gruby papier o gramaturze do 300 g/m2 (110 funtów, okładka).

Ustawianie orientacji strony przeznaczonej do zadrukowania
Ustawienie orientacji strony przeznaczonej do zadrukowania różni się w zależności od używanego podajnika. Dla papieru „Firmowego” i „Pre-Print” ustaw papier w odwrotnej orientacji.

Podajnik | W trybie normalnym | W przypadku papieru Firmowego i Pre-Print
--- | --- | ---
Podajniki 1-4 | Skierowane do góry | Skierowane do dołu
Podajnik boczny i podajnik 5: | Skierowane do dołu | Skierowane do góry

Jeżeli ustawienie [Wyłączenie Dupleksu] jest włączone dla papieru "Firmowego" i "Pre-Print", ułóż stronę zadrukowaną w tej samej orientacji co dla zwykłego drukowania.
Aby włączyć ustawienie [Wyłączenie Dupleksu]:
W „Trybie ustawień” wybierz kolejno opcje [Ustawienia Systemowe] → [Kontrola Urządzenia] → [Wyłączenie Dupleksu].
Papier, którego nie można używać

- Specjalne nośniki przeznaczone do drukarek atramentowych
  (papier wysokiej jakości, papier błyszczący, folia błyszcząca itp.)
- Papier samokopiujący lub termiczny
- Papier z klejem
- Papier ze spinaczami
- Papier z zagięciami
- Podarty papier
- Folie do olejowego utrwalania

- Cienki papier o gramaturze mniejszej niż 55 g/m2 (15 funtów)
- Gruby papier o gramaturze 300 g/m2 (110 funtów, okładka) lub większej
- Papier o nieregularnym kształcie
- Papier zszyty
- Wilgotny papier
- Zwinięty papier
- Papier, którego strona do druku lub strona odwrotna została już zadrukowana przez inną drukarkę lub urządzenie wielofunkcyjne.
- Papier pofalowany od wilgoci

Niezalecany papier

- Papier transferowy do przyprasowywnia
- Papier japoński
- Papier podziurawiony

Powrót do początku