# GÓRNA STRONA

W tej części opisano nazwy i funkcje poszczególnych elementów znajdujących się wewnątrz urządzenia.
×
Pojemnik z tonerem
Ten pojemnik zawiera toner. Po wyczerpaniu zapasu tonera z pojemnika wymień go na nowy.
- WYMIANA POJEMNIKA Z TONEREM
×
Moduł utrwalania
W tym miejscu papier jest poddawany działaniu ciepła, aby utrwalić przeniesiony obraz.
Moduł utrwalania jest gorący. Ostrożnie usuwaj zacięty papier, aby się nie poparzyć.
×
Taśma transferowa
Taśma ta zdejmuje obraz z modułu fotoprzewodzącego i przenosi go na papier.
Nie dotykaj i unikaj uszkodzenia taśmy transferowej.
Może to prowadzić do powstawania wadliwych obrazów.
×
Prawa pokrywa boczna
Otwórz tę pokrywę, aby usunąć zacięty papier.
×
Pokrywa modułu odwracającego
Ten moduł odwraca arkusze papieru podczas drukowania dwustronnego. Otwórz tę pokrywę, aby usunąć zacięty papier.
×
Wyłącznik główny
Użyj tego przełącznika, aby włączyć zasilanie urządzenia.
Podczas korzystania z funkcji faksu lub faksu internetowego włącznik główny powinien zawsze znajdować się w pozycji „”.
- WŁĄCZANIE ZASILANIA
×
Pojemnik na zużyty toner
W tym pojemniku gromadzony jest nadmiar tonera pozostały po drukowaniu.
- WYMIANA POJEMNIKA ZE ZUŻYTYM TONEREM
Wymienione pojemniki ze zużytym tonerem są zbierane przez technika serwisu.
×
Dźwignia blokady pojemnika na zużyty toner
Naciśnij tę dźwignię, gdy chcesz zwolnić blokadę pojemnika na zużyty toner, aby wymienić pojemnik lub wyczyścić moduł lasera.
- CZYSZCZENIE MODUŁU LASERA
– WYMIANA POJEMNIKA ZE ZUŻYTYM TONEREM
×
Uchwyt
Wyciągnij ten uchwyt i wykorzystaj do przemieszczania urządzenia.
×
Prawa pokrywa boczna kasety na arkusze
Otwórz tę pokrywę, aby usunąć zacięty papier w podajniku 2, 3 lub 4.
×
Prawa pokrywa boczna
Otwórz tę pokrywę, aby usunąć zacięty papier w podajniku 1.
×
Dźwignia blokady prawej pokrywy bocznej
Aby usunąć zacięty papier, pociągnij i przytrzymaj tę dźwignię, aby otworzyć prawą pokrywę boczną.
Naciśnij nazwę, aby wyświetlić szczegóły.
Powrót do początku