# WYSYŁANIE DANYCH PODCZAS KOPIOWANIA

## Przegląd

Ta funkcja umożliwia wysyłanie faksu, wiadomości e-mail z załączonym obrazem lub zapisywanie danych w folderze sieciowym podczas kopiowania.
Wcześniej należy zapisać adresata w książce adresowej.

- ZAPISYWANIE ADRESÓW Z POZIOMU WPISÓW BEZPOŚREDNICH
- ZAPISYWANIE ADRESÓW Z POZIOMU FUNKCJI GLOBALNEGO WYSZUKIWANIA

Transmisja faksów i obrazów rozpoczyna się po zakończeniu kopiowania. Do transmisji używane są ustawienia takie same jak do kopiowania.
Jednak w przypadku niektórych funkcji wyniki mogą różnić się od wyników kopiowania.

## Obsługa

Naciśnij przycisk [Drukowanie i wysyłanie] na panelu sterowania.
Wybierz odbiorcę z książki adresowej.

- OKNO KSIĄŻKI ADRESOWEJ

Po wybraniu odbiorcy, naciśnij przycisk [Wprowadź Adres].
Do wprowadzania adresu nie należy używać klawiatury programowej. Jeśli nie można znaleźć odbiorcy w książce adresowej, należy wprowadzić go do niej.

- ZAPISYWANIE ADRESÓW Z POZIOMU WPISÓW BEZPOŚREDNICH
- ZAPISYWANIE ADRESÓW Z POZIOMU FUNKCJI GLOBALNEGO WYSZUKIWANIA

Ułóż oryginał.
Ułóż oryginał na tacy automatycznego podajnika dokumentów lub na szybie dokumentów.

- AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW (ADF)
- SZYBA DOKUMENTÓW

Skonfiguruj każde ustawienie kopiowania stosownie do potrzeb.
Te ustawienia kopiowania są używane do transmisji faksu. W zależności od funkcji niektóre ustawienia mogą być jednak niedostępne.
Podgląd zeskanowanego oryginału można wyświetlić, naciskając przycisk [Podgląd].
Naciśnij przycisk [Kopiowanie Kolorowe] lub [Kopiowanie Czarno-Białe], aby rozpocząć kopiowanie.
Po zakończeniu kopiowania rozpoczyna się transmisja.
Po zakończeniu kopiowania nie można wyświetlić ustawień przed rozpoczęciem transmisji.
Powrót do początku