# Este ficheiro é gerado pelo Printer Status Monitor.
#
# Quando a definição do endereço IP do controlador da impressora é
# alterada, o diálogo apresenta frequentemente "Não há resposta.
# Assegure-se de que o endereço IP especificado está correcto."
# Se quiser monitorizar a impressora, saia do monitor de estado da
# impressora, execute a operação de A a D como se segue, e inicie o
# monitor de estado da impressora.
#
# A. Verifique se a corrente da impressora está ou não ligada.
# B. Quando a corrente está ligada, verifique o endereço IP.
#    Se não souber como verificar endereços IP, consulte
#    o manual de operação da sua impressora ou contacte o seu
#    administrador de rede.
# C. Se usar software LPR ou uma porta em NT, 
#    1. Faça clique duplo no ícone "O Meu Computador", e faça clique
#       duplo no ícone "Impressora".
#    2. Faça clique direito no ícone da impressora, e seleccione "Propriedades".
#    3. Para a "porta para a qual imprimir" no separador "Detalhes" (Quando for
#       NT, "Imprimir para a porta(s) seguinte(s)." em "Portas"),
#       seleccione a porta que é o endereço IP correcto.
# D.  Para a "porta para a qual imprimir", quando usar software LPR que
#     não use o endereço IP, ou imprimir através de um servidor, descreva
#     o endereço IP correcto editando este ficheiro.
#     Certifique-se de que remove o "#" no início da linha
#     para activar a configuração adicionada.
#
#
# Sintaxe:
# Endereço-IP Nome-da-Impressora-Apresentado-no-Explorer
#
#         Nome-da-Impressora-Apresentado-no-Explorer : (Este deverá ser o
#         nome usado em "Impressoras".)
#
# Exemplo:
# 192.168.122.23 SHARP AR-507 PCL6
# 192.168.122.24 SHARP AL-1600 Series PCL6
# 192.168.122.25 SHARP AR-160/200 Series PCL6
# 192.168.122.26 SHARP DM-2000 Series PCL6
# 192.168.122.27 SHARP AR-235 PCL6
# 192.168.122.28 SHARP AR-P350 PCL6
# 192.168.122.29 SHARP AR-M350 PCL6
