# Bu dosya, Printer Status Monitor tarafından
# oluşturulmuştur.
#
# Yazdırma kumandasının IP adresi ayarı değiştiği
# taktirde iletişim kutusu çoğu kez "Yanıt yok" olarak
# görünür. Belirtilen IP adresinin doğru olduğundan
# emin olunuz."
#
# Yazıcıyı izlemek ,istediğiniz taktirde, Printer
# Status Monitoründen çıkınız, A'dan D'ye kadar olan
# işlemleri aşağıdaki şekilde yapınız ve Printer Status
# Monitorünü başlatınız.
#
# A. Yazıcının gücünün açık olup olmadığına bakınız.
# B. Güç açıksa, IP adreslerini kontrol ediniz.
# IP adreslerinin nasıl kontrol edildiğini
#    bilmiyorsanız, lütfen yazıcınızın işletim
#    elkitabına bakınız veya ağ yöneticinize
#    başvurunuz.
# C. LPR yazılımı veya NT üzerinde LPR bağlantı
#    noktası kullanıyorsanız,
#    1. "Bilgisayarım" simgesini çift tıklatınız ve
#       "Yazıcı" simgesini çift tıklatınız.
#    2. Yazıcının simgesini sağ tıklatın ve "Özellikleri"
#       seçiniz.
#    3. "Ayrıntılar" sekmesindeki "bağlantı noktasından
#       yazdırmaya" için (NT kullanılıyorsa, "Bağlantı
#       noktalarındaki" "Aşağıdaki bağlantı noktasına
#       (noktalarına) yazdır.".), bozuk IP adresi olan
#       bağlantı noktasını seçiniz.
# D. "Bağlantı noktasından yazdırmaya" için, IP
#    adresini kullanmayan LPR yazılımı veya bir sunucu
#    üzerinden yazdırma kullanıyorsanız, bu dosyayı
#    düzenleyerek doğru IP adresi açıklayınız.
#    Eklenen yapılandırmayı etkinleştirmek için, satır
#    sonundaki '#' işaretini kaldırmayı unutmayınız.
#
#
# Sözdizimi:
# IP Adresi Gezginde Gösterilen Yazıcı Adı
#
#         Gezginde Gösterilen Yazıcı Adı : (Bu adın,
#          "Yazıcılar" kısmında belirtilen ad olması
#         gerekir.)
#
# Örnek:
# 192.168.122.23 SHARP AR-507 PCL6
# 192.168.122.24 SHARP AL-1600 Serisi PCL6
# 192.168.122.25 SHARP AR-160/200 Serisi PCL6
# 192.168.122.26 SHARP DM-2000 Serisi PCL6
# 192.168.122.27 SHARP AR-235 PCL6
# 192.168.122.28 SHARP AR-P350 PCL6
# 192.168.122.29 SHARP AR-M350 PCL6
