# Denne fil er oprettet af Printer Status Monitor.
#
# Når opsætningen af IP-adressen for printer controller'en ændres,
# angives dialogboksen ofte til "Intet svar". Kontroller, at
# den angivne IP-adresse er korrekt."
# Hvis du vil overvåge printeren, skal du afslutte Printer Status
# Monitor, følge fremgangsmåden nedenfor fra A til D, og starte
# Printer Status Monitor.
#
# A. Kontroller, om printeren er tændt eller slukket.
# B. Når der er tændt, så kontroller IP adresserne.
#    Hvis du ikke kender IP adresserne, så se printerens
#    betjeningsvejledning eller kontakt din
#    netværksadministrator.
# C.  Hvis du bruger LPS-software eller en LPR-port på NT, skal du
#     benytte følgende fremgangsmåde:
#    1. Dobbeltklik på ikonet "Denne computer", og dobbeltklik 
#	på ikonet "Printer".
#    2. Højreklik på printerikonet, og marker "Egenskaber".
#    3. Marker den port, du vil udskrive til, på fanen "Detaljer"
#       (i NT: "Udskriv til følgende port(e)" på fanen
#       "Porte").
# D.  Når du bruger LPR-software, der ikke
#     bruger IP-adressen, eller du udskriver via en server, 
#     skal du beskrive
#     den korrekte IP-adresse til den port, du vil udskrive til, 
#     ved at redigere denne fil.
#     Sørg for at fjerne '#' i starten af linjen for at
#     aktivere den tilføjede konfiguration.
#
#
# Syntaks:
# IP-adresse Printernavn-Vist-I-Explorer
#
#         Printernavn-Vist-I-Explorer: (Det skal svare til det navn,
#         der er angivet i "Printere").
#
# Eksempel:
# 192.168.122.23 SHARP AR-507 PCL6
# 192.168.122.24 SHARP AL-1600 Series SPDL
# 192.168.122.25 SHARP AR-160/200 Series SPDL
# 192.168.122.26 SHARP DM-2000 Series SPDL
# 192.168.122.27 SHARP AR-235 PCL6
# 192.168.122.28 SHARP AR-P350 PCL6
# 192.168.122.29 SHARP AR-M350 PCL6

