# Tento súbor vytvoril Printer Status Monitor.
# 
# Keď sa zmení nastavenie IP adresy riadiacej jednotky tlačiarne, často
# sa zobrazí dialóg "Žiadna odpoveď. Uistite sa, či je uvedená IP
# adresa správna." Ak chcete skontrolovať tlačiareň, ukončite Printer
# Status Monitor, vykonajte nasledovnú operáciu od A po D a znova
# spustite Printer Status Monitor.
# 
# A. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá alebo nie.
# 
# B. Keď je zapnutá, skontrolujte IP adresy. Ak neviete, ako
#    skontrolovať IP adresy, pozrite si, prosím, návod na obsluhu vašej
#    tlačiarne, alebo sa spojte s vašim administrátorom siete.
# 
# C. Ak používate softvér LPR alebo port LPR na NT,
#     1. Dvakrát kliknite na ikonu "Môj počítač" a dvakrát kliknite na
#        ikonu "Tlačiareň".
#     2. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu tlačiarne a zvoľte
#        "Vlastnosti".
#     3. Pre "port, do ktorého sa má tlačiť" v karte "Podrobnosti" (Keď
#        je to NT, "Tlačiť do nasledovných port(ov)." v "Porty".) zvoľte
#        port, ktorý je správnou IP adresou.
# 
# D. Pre "port, do ktorého sa má tlačiť", keď používate softvér LPR,
#    ktorý nepoužíva IP adresu ani netlačí spôsobom servera, popíšte
#    správnu IP adresu editovaním tohto súboru.
#    Odstráňte '#' na začiatku riadku, aby ste zabezpečili
#    aktiváciu pridanej konfigurácie.
# 
# 
# Syntax:
# IP-adresa názov-tlačiarne-zobrazený-v-prehliadači
# 
#          Názov-Tlačiarne-Zobrazený-V-Prehliadači ; (Musí to byť názov
#          používaný v "Tlačiarne".)
# 
# Príklad:
# 192.168.122.23 SHARP AR-507 PCL6
# 192.168.122.24 SHARP AL-1600 Typová rada PCL6
# 192.168.122.25 SHARP AR-160/200 Typová rada PCL6
# 192.168.122.26 SHARP DM-2000 Typová rada PCL6
# 192.168.122.27 SHARP AR-235 PCL6
# 192.168.122.28 SHARP AR-P350 PCL6
# 192.168.122.29 SHARP AR-M350 PCL6
