# Denne filen genereres av Printer Status Monitor.
#
# Når skriverkontrollerens IP-adresseinnstilling endres,
# angis dialogen ofte som "Ingen respons. Påse at
# angitt IP-adresse er riktig."
# Hvis du vil overvåke skriveren, avslutt Printer Status
# Monitor, gjør som beskrevet fra A til D og start
# Printer Status Monitor.
#
# A. Kontroller om skriveren er slått på eller ikke.
# B. Hvis strømmen er på, kontroller IP-adressene.
#    Hvis du ikke vet hvordan du skal kontrollere
#    IP-adressene, slå opp i skriverens brukermanual eller
#    kontakt din nettverksadministrator.
# C.  Hvis du kan bruke LPR-programvare eller LPR-port under NT, 
#    1. Dobbeltklikk på ikonet "Min datamaskin" og dobbeltklikk på
#       ikonet "Skriver".
#    2. Høyreklikk på skriverens ikon og velg "Egenskaper".
#    3. For "port å skrive til" under kategorien "Detaljer" (for
#       NT, "Skriv til følgende port(er)." under "Porter"),
#       velg den porten som har riktig IP-adresse.
# D. For "port å skrive til", når du bruker LPR-programvare som ikke
#     bruker IP-adressen eller skriver via en server, beskriv
#     riktig IP-adresse ved å redigere denne filen.
#     Vær sikker på at du fjerner '#' fra starten på linjen
#     for å aktivere den tilføyde konfigurasjonen.
#
#
# Syntaks:
# IP-adresse skrivernavn-vist-i-Utforskeren
#
#         Skrivernavn-vist-i-Utforskeren : 
#         (Dette må være det navnet
#         som brukes under "Skrivere".)
#
# Eksempel:
# 192.168.122.23 SHARP AR-507 PCL6
# 192.168.122.24 SHARP AL-1600 Serie SPDL
# 192.168.122.25 SHARP AR-160/200 Serie SPDL
# 192.168.122.26 SHARP DM-2000 Serie SPDL
# 192.168.122.27 SHARP AR-235 PCL6
# 192.168.122.28 SHARP AR-P350 PCL6
# 192.168.122.29 SHARP AR-M350 PCL6

