Printer Status Monitor V4.1 - Läs det här först - 
Copyright (c) 1999-2005 SHARP CORPORATION. All rights reserved.

--------------------------------------------------------
              Innehåll
--------------------------------------------------------

   1. Printer Status Monitor
   2. Driftsmiljö
   3. LPR-programvara
   4. Installation/avinstallation
   5. Information om teknisk support

--------------------------------------------------------

1. Printer Status Monitor

Printer Status Monitor är ett verktyg som är 
särskilt avsett för Sharp-skrivare som är kompatibla 
med version 1 av SNMP-protokollet.

2. Driftsmiljö

Printer Status Monitor kan användas i den driftsmiljö
som anges nedan.

(1) Dator
IBM PC/AT kompatibla maskiner.

(2) Bildskärm
800 x 600 eller fler bildpunkter och 256 eller fler 
färger krävs.

(3) Operativsystem
* Windows 98:
* Windows Me:
* Windows 2000 Professional:
* Windows XP Home Edition:
* Windows XP Professional:
* Windows Server 2003:
	Ingen extra programvara behövs.
* Windows NT 4.0 Workstation:
	Version 4.0 med Service Pack 5 eller senare 
        krävs.

(4) Minne
128 Mbyte med minne eller mer rekommenderas.

(5) Hårddisk
Minst 30 MB tillgängligt utrymme på hårddisken behövs.

3. LPR Mjukvara

*  Windows 95/98/Me
För bevakning av SHARP skrivare, behövs peer-to-peer
printing service via TCP/IP med LPR Mjukvara
i ert system.

* Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003
För bevakning av SHARP skrivare, behövs peer-to-peer
printing service via TCP/IP i ert system.

Det är verifierat att Printer Status Monitorn fungerar 
korrekt för skrivare som lagts till via [printer port] 
i följande format.

(1) IP adress
    (Exempel: 192.168.1.15)
(2) Värdnamn i domain name system (DNS)
    (Exempel: prn1)prn1 måste vara
    registrerad till DNS
(3) IP adress: port namn
    (Exempel: 192.168.1.15:lp)
(4) DNS värdnamn: port namn
    (Exempel: prn1:lp)
(5) IP_{IP adress} [Standard TCP/IP Port (Windows 2000/XP/Server 2003)]
    (Exempel: IP_192.168.1.15)
(6) S_IP_{IP adress} [SC TCP/IP Port]
    (Exempel: S_IP_192.168.1.15)
(7) S2_IP_{IP adress} [SC2 TCP/IP Port]
    (Exempel: S2_IP_192.168.1.15)

Notering:
* Det går inte att känna av IP adress från en skrivare 
  som jobbar med följande format

      ACITS LPR_1 (ACITS LPR Software till exempel)
      \\192.168.1.15\lp
      \\prn1\lp
      C:\out\lp\job

* För en skrivare som inte hittar sin
  IP adress, måste ni ange IP adressen på följande sätt:

(a) För den skrivare som stöder funktionen" Meddelande
    om avslutat jobb" förutom AR-507/407/337/287 
    modellerna.
    (Se 5.(3)  "Meddelande om avslutat jobb")

    När väl Printer Status Monitorn startats, anges 
    skrivarens IP adress automatiskt efter att ni 
    skrivit ut er första utskrift.

(b) Den andra 
    "IP adress inmatnings" rutan visas, när 
    Printer Status Monitorn startas och den sökta
    IP adressen inte känns igen från sin skrivar port.
    [print port] 

    Det har visat sig att namnet på skrivare där IP 
    adressen inte känns av. I de fall ni anger att 
    skrivaren ska övervakas,
    Måste IP adressen anges korrekt. I de fall när ni 
    valt att skrivaren inte ska övervakas, kontrollera 
    kryssrutan vid "Efter det här övervakas inte 
    skrivaren längre".

    När inställning av skrivare som inte ska övervakas 
    Har gjorts, för att aktivera övervakning, måste ni 
    ändra "Printers.txt" texten, och sedan starta 
    Printer Status Monitor.

    För att visa "Printers.txt" texten, från "Start" 
    menyn, Välj "Ändra IP Adress".
    Ändra IP adressen för den skrivare som ni vill ska
    Övervakas. För mer information, se "Printers.txt" 
    texten.

    När en IP adress för en skrivare ändras, 
    Visas också "IP Adress inmatnings" rutan.
    Ange IP adress för skrivaren enligt ovan angivet 
    sätt.

3rd Party Print Spooler Products

Om ni använder ACITS print spooler software, se till
att versionen är 3.5 eller senare.
Tidigare versioner av ACITS print spooler produkter
Gör att Printer Status Monitorn visar felet
"Information kan inte hämtas".

4. Installation/avinstallation

Nedan visas information om installation och 
avinstallation av Printer Status Monitor i Windows 
NT 4.0/2000/XP/Server 2003.

Om du vill installera eller avinstallera Printer Status 
Monitor måste du ha behörighet som administratör. Om en 
annan användare installerar eller avinstallerar 
produkten kan inställningarna vara felaktiga.

5. Information om teknisk support

(1) Sätta i och ta bort PCMCIA-nätverkskort

Om ett PCMCIA-kort tas bort eller sätts i medan 
Printer Status Monitor används, kan ett fel 
inträffa. Se till att aldrig ta bort eller sätta in ett
PCMCIA-kort i något läge när Printer Status Monitor 
används.

(2) Pappersnivå i detaljvisningsdialogrutan 
(Statusfönster)

Pappersnivån anges med ikoner i två eller fem 
nivåer beroende på skrivarmodell. Se nedan: 

Två nivåer:  
  AR-160/161/200/200S/F200/205
  AR-162/163/163N/164/201/201N/206/206N/207/F201
  AR-M208/M208N/215/235/275/N275
  DM-2000/2005/2010/2015
  AR-M236/M237/M276/M277
  AR-M160/M205/5220
  AR-M150/M155/168S/168D/158F
  FO-DC550
  AR-M161/M162/M165/M206/M207

Fem nivåer:  
  AR-337/335/407/507/505/405/336/287/286/285/281/280/250
  AR-M280/M280U/M300/M300N/M300U/M350/M350U/P350/M450/M450U/P450
  DM-3500/3501/3551/4500/4501/4551
  AR-C170M/C260/C260M/C260P
  AR-C172M/C262M/BC260/BC320
  AR-651/810
  AR-M550U/M550N/M620U/M620N/M700U/M700N
  AR-M351U/M351N/M355U/M355N/M451U/M451N/M455U/M455N
  MX-2300G/2300N/2700G/2700N
  MX-2300G/2300N/2700G/2700N

Pappersmängd och ikonen visas inte på följande
modeller:
  AR-M150/M155/168S/168D/158F
  FO-DC550

(3) Meddelandefunktion för avslutad utskrift

Funktionen för anmälan om avslutad utskrift fungerar 
endast på följande modeller:
  AR-507/407/337/287
  AR-M208/M208N/215/235/275/N275
  AR-M280/M280U/M300/M300N/M300U/M350/M350U/P350/M450/M450U/P450
  DM-3500/3501/3551/4500/4501/4551
  AR-C170M/C260/C260M/C260P
  AR-C172M/C262M/BC260/BC320
  AR-M236/M237/M276/M277
  AR-M160/M205/5220
  AR-M550U/M550N/M620U/M620N/M700U/M700N
  AR-M150/M155/168S/168D/158F
  FO-DC550
  AR-M351U/M351N/M355U/M355N/M451U/M451N/M455U/M455N
  AR-M161/M162/M165/M206/M207
  MX-2300G/2300N/2700G/2700N
  MX-2300G/2300N/2700G/2700N

(4) Skrivarens status för automatisk avstängning

Printer Status Monitorn visar den senaste statusen
precis innan "Automatisk avstängning", när följande
skrivare är i läge "Automatisk avstängning".

  AR-M208/M208N/215/235/275/N275
  AR-M280/M280U/M300/M300N/M300U/M350/M350U/P350/M450/M450U/P450
  DM-3500/3501/3551/4500/4501/4551
  AR-C170M/C260/C260M/C260P
  AR-C172M/C262M/BC260/BC320
  AR-M236/M237/M276/M277
  AR-M160/M205/5220
  AR-M550U/M550N/M620U/M620N/M700U/M700N
  AR-M150/M155/168S/168D/158F
  FO-DC550
  AR-M351U/M351N/M355U/M355N/M451U/M451N/M455U/M455N
  AR-M161/M162/M165/M206/M207
  MX-2300G/2300N/2700G/2700N
  MX-2300G/2300N/2700G/2700N

(5) skrivarstatusen om tonerstatusen

Skrivarstatusen om tonerstatusen visas enligt följande:

  AR-C170M/C260/C260M/C260P
  AR-C172M/C262M/BC260/BC320
  MX-2300G/2300N/2700G/2700N
  MX-2300G/2300N/2700G/2700N

Skrivarstatusen är "Ingen toner" när den svarta tonern
är slut oavsett de andra tonerna.

Skrivarstatusen är "Tonermängden låg" när färgtonern
(gul, magenta eller cyan) är slut och den svarta tonern
inte är slut, eftersom monokrom utskrift är möjlig.
Kontrollera vilken färgtoner som är slut i
tillbehörsinformationen i Detalj-dialogrutan.

Skrivarstatusen är "Tonermängden låg" när någon
tonermängd är låg.

(6) Angående nätverksexpansionskittet "AR-NB2/NB3"

För följande modeller,

  AR-M160/M205/5220
  AR-M150/M155/168S/168D/158F
  FO-DC550
  AR-M161/M162/M165/M206/M207

när modellnamnet på detaljdialogen är "SHARP AR-NB2/NB3",
kan det hända att USB-anslutningen mellan maskinen och
nätverksexpansionskittet "AR-NB2/NB3" är frånkopplad och
att Printer Status Monitor inte kan visa maskinens
status ordentligt. Kontrollera anslutningen mellan
maskinen och nätverksexpansionskittet "AR-NB2/NB3".

(7) Begränsningar

De modeller som omnämns i denna fil innehåller
produkter som inte levereras till ditt område.

Följande begränsning kan uppstå i Printer Status 
Monitor beroende på aktuell kombination av 
skrivarmodell och skrivarkort.

-------------------------------------------------------
| AR-M208/M208N/215/235/275/N275                      |
| AR-M280/M280U/M300/M300N/M300U/M350/M350U/P350/     |
|    M450/M450U/P450                                  |
| DM-3500/3501/3551/4500/4501/4551                    |
| AR-C170M/C260/C260M/C260P                           |
| AR-C172M/C262M/BC260/BC320                          |
| AR-651/810                                          |
| AR-M236/M237/M276/M277                              |
| AR-M160/M205/5220                                   |
| AR-M550U/M550N/M620U/M620N/M700U/M700N              |
| AR-M150/M155/168S/168D/158F                         |
| FO-DC550                                            |
| AR-M351U/M351N/M355U/M355N/M451U/M451N/M455U/M455N  |
| AR-M161/M162/M165/M206/M207                         |
| MX-2300G/2300N/2700G/2700N                          |
| MX-3500N/3501N/4500N/4501N                          |
-------------------------------------------------------
|                        A                            |
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
| Skrivarens        | AR-507/ | AR-505/405/ | AR-335/ |
| inbyggda          |    407/ |    336/286  |    285/ |
| programvara       |    337/ |    281/250  |    280  |
| Version           |    287  |             |         |
-------------------------------------------------------
| Version 4.28      |    A    |      A      |    A    |
| eller senare      |         |             |         |
-------------------------------------------------------
| Version 2.32      |   ---   |      B      |   B,D   |
| eller senare      |         |             |         |
-------------------------------------------------------
| Version 2.21      |   ---   |      C      |   C,D   |
| eller tidigare    |         |             |         |
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
| Skrivarens        | DM-2000/2005/2010/2015          |
| inbyggda          | AR-160/161/200/200S/205/F200    |
| programvara       | AR-162/163/163N/164/201/201N/   |
| Version           |    206/206N/207/F201            |
-------------------------------------------------------
| Version 4.17      |             A                   | 
| eller senare      |                                 |
-------------------------------------------------------
| Version 2.07      |             E                   |
| eller senare      |                                 |
-------------------------------------------------------
| Övriga            |           C,E,F                 |
-------------------------------------------------------

A:  Alla funktioner stöds. 
    (utom (1) till och med (5).)  
B:  För modeller med endast enkelsidig 
    utskriftsfunktion visas information om den 
    dubbelsidiga utskriftsfunktionen i 
    detaljvisningsdialogrutan.  
C:  För modeller med funktion för dubbelsidig 
    utskrift visas inte information om den 
    dubbelsidiga utskriftsfunktionen i 
    detaljvisningsdialogrutan.  
D:  Viss information visas inte.
E:  Om skrivaren kopplas från när tonern är nästan 
    slut visas endast statusmeddelandet Toner låg.
    Inget meddelande om att skrivaren är frånkopplad 
    visas.
F:  Även om du anger rätt IP-adress för en skrivare 
    kan det i vissa fall vara nödvändigt att ange en
    annan IP-adress korrekt. 
      Kontrollera i så fall följande: 
       (i)  Kontrollera att strömmen är på. 
       (ii) Kontrollera att nätverksmiljön fungerar
            som den ska. 
       (iii)Starta om skrivaren (stäng av strömmen 
            till skrivaren och slå på den igen efter 
            ett par minuter) och starta om Printer 
            Status Monitor.  

========================================================
Microsoft Windows och Windows NT är varumärken som 
tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. 
Intel och Pentium är registrerade varumärken som 
tillhör Intel Corporation. 
IBM och PC/AT är varumärken som tillhör International 
Business Machines Corporation.
Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör 
respektive ägare.
