# Tento soubor je vytvorený aplikací Printer Status Monitor.
#
# Pokud se nastavení adresy IP ovladace tiskárny zmení,
# v dialogu se obvykle zobrazí "Žádná odezva". Zkontrolujte,
# zda je zadaná adresa IP správná."
# Chcete-li monitorovat tiskárnu, ukoncete aplikaci Printer
# Status Monitor, provedte kroky A až D a spustte aplikaci
# Printer Status Monitor.
#
# A. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.
# B. Jakmile je zařízení zapnuté, zkontrolujte IP adresy.
#    Pokud nevíte, jak IP adresy zkontrolovat, vyhledejte  
#    postup v návodu vaší tiskárny nebo kontaktujte vašeho  
#    síťového administrátora.
# C.  Pokud používáte software LPR nebo port LPR v systému Windows NT,
#    1. poklepejte na ikonu "My Computer" (Muj pocítac) 
#       a poklepejte na ikonu "Printer" (Tiskárny).
#    2. Klepnete pravým tlacítkem myši na ikonu tiskárny 
#       a vyberte položku "Properties" (Vlastnosti).
#    3. Pro položku "port to print to" (Tisk do portu) 
#       na karte "Details" (Podrobnosti (V prípade Windows NT
#       "Print to the following port(s)." /Tiskne do 
#       následujících portu/ v položce "Ports" /Porty/.),
#       vyberte port pro odpovídající adresu IP.
# D.  Položka "port to print to" (Tisk do portu) - pokud 
#     používáte software LPR , který nepoužívá
#     adresu IP nebo pokud tisknete pomocí serveru, 
#     úpravou tohoto souboru zadejte správnou adresu IP.
#     Laskavě se ujistěte, zda jste na začátku řádku smazali
#     znak "#", a povolili tak přidanou konfiguraci.
#
#
# Syntax:
# Symbolický_název_adresy_IP_tiskárny_zobrazený_v_aplikaci_Pruzkumník
#
#         Název_tiskárny_zobrazený_v_aplikaci_Pruzkumník: 
#         (Musí být shodný s názvem použitým v položce 
#         "Printers" /Tiskárny/.)
#
# Príklad:
# 192.168.122.23 SHARP AR-507 PCL6
# 192.168.122.24 SHARP AL-1600 Series SPDL
# 192.168.122.25 SHARP AR-160/200 Series SPDL
# 192.168.122.26 SHARP DM-2000 Series SPDL
# 192.168.122.27 SHARP AR-235 PCL6
# 192.168.122.28 SHARP AR-P350 PCL6
# 192.168.122.29 SHARP AR-M350 PCL6
